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[bookmark: _Toc156751472]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	瑞兆科品控洁净实验室项目

	项目代码
	2606-320720-04-02-841358

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	连云港市连云港石化产业基地江苏瑞兆科电子材料有限公司质检及车间管理楼三楼

	地理坐标
	（东经119度38分22.240秒，北纬34度32分31.006秒）

	国民经济
行业类别
	M7310自然科学研究和试验发展
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	“98 专业实验室、研发（试验）基地”中“其他”

	建设性质
	□新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	国家东中西区域合作示范区经济发展局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	示范区经备〔2026〕50号

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	

	是否开工建设
	☑否
是
	用地面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	
本项目专项评价具体判别如下：
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目500m内有无环境空气保护目标
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不新增工业废水直排
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目，不影响河道生态
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物
	否




	规划情况
	规划名称：《连云港石化产业基地总体发展规划（修编）》
审批机关：江苏省人民政府
审批文件名称及文号：《省政府关于同意连云港石化产业基地总体发展规划（修编）的批复》（苏政复〔2021〕57号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书》
审查机关：江苏省生态环境厅
审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2020〕52号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析
《连云港石化产业基地总体发展规划（修编）》（简称修编规划）于2021年11月19日取得江苏省人民政府审查意见（苏政复〔2021〕57号），修编后石化产业基地规划范围调整为：北起徐圩湖南，疏港大道红线南退550m，南至驳盐河及南复堆河北岸，东临复堆河西岸，西至西安路和德邦厂区西边界，规划面积61.34km2。
产业布局：根据基地产业发展规划，结合基地现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，将基地规划为盛虹炼化项目区、二期炼化项目区、多元化原料加工区、聚酯原料区、中化连云港循环经济产业园、化工新材料和精细化工区、物流仓储区及多点辐射的公用工程设施。
产业定位：以提升产业竞争力为核心，稳步推进炼化一体化产业，加快发展多元化原料加工产业，大力发展石化深加工产业。形成以大型炼化一体化和多元化原料加工产业为支撑、以化工新材料和精细化工高端产业集群为特色的产业结构，打造规模、质量、效益协调发展的高端石化产业体系。
相符性分析：本项目拟于江苏瑞兆科电子材料有限公司现有厂区内建设，不新增用地，符合基地用地布局和土地利用规划；江苏瑞兆科电子材料有限公司是以生产电子化工材料为主的化工企业，本项目主要建设内容为将现有厂区质检及车间管理楼三楼部分改建为品控洁净实验室，新增部分配套设施，用于电子级产品分析及检测，属于产品分析及检测型项目，不新增产品和产能，符合园区的产业定位要求。
2、规划环评与审查意见相符性分析
《连云港石化产业基地总体发展规划修编》已于2020年12月31日取得审查意见，在此对照《连云港石化产业基地规划修编环境影响报告书》（2020年12月）及规划修编环评审查意见（苏环审〔2020〕52号）进行相符性分析，分析结果见表1-1。
相符性分析：由表1-1可知，本项目满足规划修编环评中环境准入基本要求和生态环境准入清单，不属于产业负面清单建设项目，符合规划修编环评审查意见的相关要求。
表1-1  本项目与规划环评及审查意见相符性对照表
	类别
	规划（修编）环评要求
	本项目情况
	判定

	规划环评
	环境准入
基本要求
	①引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目，比如：烯类产品链（乙烯、丙烯、丁二烯等及衍生品）、芳烃类产品链（苯、甲苯、二甲苯等及衍生品）。
②引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到国内领先或国际先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。
③引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。
④强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在基地允许排放总量范围内。
⑤引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。
⑥炼油装置单位能量因数能耗达到国家先进水平（≤7.0千克标准油/吨•能量因数），炼油装置综合能耗应控制在80kg标油/t原料，石油炼制、乙烯装置水耗应分别控制在0.5m3/t、8m3/t产品以下。
⑦炼油装置VOCs排放量应控制在0.011%吨原油加工量以下。
⑧IGCC锅炉：SO260mg/m3、NOx50mg/m3、烟尘5mg/m3。石油炼制及石油化学工艺加热炉：SO250mg/m3、NOx100mg/m3、烟尘20mg/m3。
⑨石油炼制项目废水接管标准应执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）间接排放水污染物特别限值及污水处理厂接管要求，石油化工项目废水接管标准应执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放水污染物特别限值及污水处理厂接管要求。
	①本项目主要建设内容为将质检及车间管理楼三楼部分改建为品控洁净实验室，新增部分配套设施，用于现有项目电子级产品分析及检测，不新增产品和产能，属于产业链配套辅助设施，符合国家的产业政策。
②本项目不涉及生产工艺、检测装备国际先进，能耗物耗增量小；实验废气、废水、固废均收集处置，污染物产生量少，间接保障企业现有高附加值主产品稳定生产，满足园区管控要求。
③项目产生的废气、废水、固废（液）等污染物采取完善的治理措施，能够保证稳定达标排放。
④项目污染物排放总量在基地允许排放总量内。
⑤项目采取有效的风险防控措施，风险可防控。
⑥项目无炼油装置。
⑦项目废气污染物排放浓度均能达到对应标准要求。
⑧项目废水厂内预处理后经专管送往连云港石化基地工业废水综合治理中心进行处理，最终通过深海排放管道排入黄海，项目各废水均满足相应接管要求。
	本项目满足规划环评中环境准入基本要求

	
	产业负面清单
	①禁止新建农药及中间体项目，严格控制传统医药、染料化工项目，原则上不新上医药中间体、染料中间体项目；限制新建含苯类溶剂油墨生产，有机溶剂型涂料生产、改性淀粉涂料生产、含有机锡的防污涂料生产、含三丁基锡、红丹、滴滴涕的涂料生产、以氯氟烃为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产，用火直接加热的涂料用树脂生产。
②限制新建高氮废水排放生产项目。
③石化后加工区限制新建排放氨、硫化氢等恶臭气体及废气排放量大的生产项目。
④《产业转移指导目录》（2012年本）、《产业结构调整指导目录》（2013修改）以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。
⑤不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。
	①本项目主要建设内容为将质检及车间管理楼三楼部分改建为品控洁净实验室，新增部分配套设施，用于现有项目电子级产品分析及检测，不新增产品和产能，不属于产业负面清单内项目。
②项目不排放高氮废水。
③本项目为改建项目。
④项目不属于《产业转移指导目录》（2012年本）、《产业结构调整指导目录》（2024年本）以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。
⑤项目符合国家、江苏省有关法律法规规定，不属于严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。
	本项目不属于规划环评产业负面清单建设项目

	
	生态环境准入清单
	产业定位和准入
	产业定位
	炼化一体化和多元化原料加工产业、化工新材料和精细化工高端产业。
	本项目为企业配套品控洁净实验室，服务厂区现有电子级化学品产品质量管控，属于园区精细化工高端产业必不可少的配套辅助设施，助力园区精细化工高质量发展，与园区产业定位相符
	本项目符合产业准入条件

	
	
	
	优先引入
	符合石化基地重点产品链协同发展的项目，比如：炼化一体化项目、烯类产品链（乙烯、丙烯等及衍生品）、芳烃类产品链（苯、甲苯、二甲苯等及衍生品）。
	本项目为瑞兆科厂区内部配套品控洁净实验室，主要服务瑞兆科电子级化学品产品质量管控。电子级化学品属于石化基地烯类、芳烃产业链下游高端精细配套产品，本项目为其生产运营提供必要质检支撑，属于产业链配套辅助设施，与石化基地重点产品链协同发展方向相符
	

	
	
	
	禁止引入
	①禁止新建农药及中间体项目，新建医药中间体、染料中间体项目；
②《产业转移指导目录》、《产业结构调整指导目录》以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目；
③不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。
	项目产品不属于石化产业基地禁止引入类项目，符合国家、江苏省有关法律法规规定，满足基地产业准入条件。
	

	
	
	空间布局约束
	①基地为生产管控区，禁止开展与生产无关的活动。
②石化产业区周边与居住区之间设置1公里的安全防护距离，并适当设有绿化带，安全卫生防护距离内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。
③陬山湖周边公共绿地限制开发，道路两侧的防护绿地可以架空高压线路、用作工业管廊和工程管线通道以及设置某些小型的辅助设施如变压器、指标牌和灯柱，同时控制严禁建设任何建筑。
	本项目拟建地位于石化产业基地的瑞兆科现有厂区内，为厂区内部配套品控洁净实验室，不进行与生产无关的活动，项目用地性质为三类工业用地，符合基地用地布局和空间布局。
	本项目符合基地空间布局要求

	
	
	污染物排放管控
	总体要求
	①工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准
②新建、改建、扩建项目生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国际先进水平。
	本项目为改建项目，排放的污染物满足国家和地方规定的污染物排放标准；本项目为配套品控洁净实验室，不涉及生产工艺，项目实施后，其检测装备、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理可达到国际先进水平。
	本项目满足污染物排放管控要求

	
	
	
	石化行业
	污染物排放：工艺加热炉： SO2 ≤50mg/m3、NOx ≤100mg/m3、烟尘≤20mg/m3。厂区内NMHC监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，NMHC监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。非甲烷总烃去除率≥97%。COD ≤50mg/L、氨氮≤5mg/L；循环冷却水系统采用无氮无磷抑制剂。
	项目废气排放满足标准要求；根据项目拟采取的无组织控制措施，项目建成后厂区内NMHC监控点处1h平均浓度值及监控点处任意1次浓度值能够达到标准要求；项目废水经厂内预处理后由专管送往连云港石化基地工业废水综合治理中心进行处理，尾水通过深海排放管道排入黄海，各废水均满足相应接管要求。现有循环冷却水系统采用无氮无磷抑制剂。
	

	
	
	
	非石化类化工行业
	污染物排放：挥发性有机物去除率≥90%。厂内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。COD ≤50mg/L、氨氮≤5mg/L；循环冷却水系统采用无氮无磷抑制剂。
	
	

	
	
	环境风险防控
	总体要求
	①严格制定安全准入制度，按照既定的产业布局，充分考虑基地产业链的安全性和科学性，有选择地接纳危险化学品企业入园，把符合安全生产标准、基地产业链安全和安全风险容量要求，作为危险化学品企业准入的前置条件。
②对不符合基地产业链发展的项目不准入园，限制不利于基地产业链发展的项目的发展规模；
③禁止安全风险大、工艺设施落后、本质安全水平低的企业入园，严格控制涉及光气、剧毒化学品生产企业项目的入园，对于涉及剧毒化学品的项目应加强安全监管和严格按照法规标准的要求采取相应的安全防护措施，控制基地安全风险和危险化学品重大危险源等级，优化基地产业布局，提高整体安全水平。
④各类石化企业抓住泄漏、火灾、爆炸等导致重大事故发生的关键环节，科学准确地评估危险因素，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，组织建设项目施工和竣工验收。
	本项目符合基地产业链发展，不属于禁止入园项目。 
①项目选址位于瑞兆科现有厂区内，符合石化基地产业布局，项目设计、建设和运行过程中采取严格的安全防护措施，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，必须符合安全生产标准，并经过相关部门审查许可。
②本项目为瑞兆科厂区内部配套品控洁净实验室，主要服务瑞兆科电子级化学品产品质量管控。电子级化学品属于石化基地烯类、芳烃产业链下游高端精细配套产品，本项目为其生产运营提供必要质检支撑，属于产业链配套辅助设施，与石化基地重点产品链协同发展方向相符。
③项目不属于安全风险大、工艺设施落后、本质安全水平低类项目，不涉及光气、剧毒化学品生产。
④本项目识别了泄漏、火灾、爆炸等风险，科学准确地评估危险因素，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，组织建设项目施工和竣工验收。
	本项目满足环境风险防控整体要求

	审查意见苏环审〔2020〕52号
	五、《规划修编》优化调整和实施过程的意见
（二）……各类开发建设活动严禁占用石化基地附近清水通道维护区、饮用水水源保护区和重要湿地等重要生态空间区域。……
（五）严格项目生态环境准入。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。优化基地产业链的建设布局，禁止与主导产业不相关的项目进入石化基地，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。
（九）强化上一轮规划环评及环评审查意见（环审〔2016〕166号）的指导约束。《规划修编》未做调整的方案内容，仍按上一轮规划环评及环评审查意见相关要求执行。
六、拟进入石化基地的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境风险评价、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，并重点关注控制VOC排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。
	本项目为改建项目，位于基地内部中化连云港循环经济产业园内，为规划的三类工业用地。项目符合石化产业基地产业定位，废气、废水强化特征污染物的治理和控制措施，污染物排放执行最严格的行业控制标准。项目采用先进设备，清洁生产水平达到国际同行业先进水平。
本项目选址连云港石化产业基地中化连云港循环经济产业园内，根据《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书（总报告）》：“原规划中炼化一区规划为多元化原料加工区及中化产业园”，“中化连云港循环经济产业园内布局了一批中化集团下属专业公司投资的项目”，项目建设用地符合基地土地利用、总体布局及产业布局规划。
本项目环评重点开展工程分析、环境风险评价、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，并重点关注控制VOC排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。
	符合规划修编审查意见的相关要求




	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目为江苏瑞兆科电子材料有限公司品控洁净实验室建设，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于M7310自然科学研究和试验发展。
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目。
对照《省政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制和淘汰目录（2025 年本）的通知》（苏政办发〔2025〕42 号），本项目不属于目录中淘汰类、限制类项目。
本项目目前已取得备案证（备案证号：示范区经备〔2026〕50号，项目代码：2606-320720-04-02-841358），详见附件1。
因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。
2、“生态环境分区管控”相符性分析
本项目位于连云港石化产业基地，符合园区规划环评及审查意见（苏环审〔2020〕52号）要求，本项目不占用生态保护红线和生态空间管控区域，环境质量底线和资源利用上限分别与连政办发〔2018〕38号、连政办发〔2018〕37号要求相符，不属于长江经济带、连云港市和园区环境准入负面清单中项目。
本项目所在连云港石化产业基地为重点管控单元，属于淮河流域、沿海地区；园区严格项目准入，引进的项目必须符合国家的产业政策，生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平须达到同行业国际先进水平，并且优先引进上下游产业协同发展的项目，严控污染物排放，加强环境风险防控，总体与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果、连云港市2026年度生态环境分区管控动态更新成果中重点管控单元的管控要求相符。
本项目位于瑞兆科公司现有厂区内，属于重点管控单元，经与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《连云港市2026年度生态环境分区管控动态更新成果公告》对照分析，本项目的建设符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关要求，江苏省生态环境分区管控综合查询报告见附件9。
表1-2  与江苏省重点流域生态环境分区管控要求的符合性
	管控类别
	重点管控要求
	本项目情况
	符合性

	淮河流域

	空间布局约束
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
	本项目属于现有合规化工园区内化工企业项目，项目配套污染治理设施，不属于污染严重的小型化工企业项目。
	符合

	
	落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，不涉及。
	符合

	
	在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，不涉及。
	符合

	污染物排放管控
	根据《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。
	本项目将按规定取得排污总量。
	符合

	环境风险防控
	禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
	本项目不涉及
	符合

	资源利用效率要求
	限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	符合

	沿海地区

	空间布局约束
	禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，项目配套污染治理设施，不属于严重污染海洋环境的工业生产项目。
	符合

	
	沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
	本项目为品控洁净实验室项目，不属于新建医药、农药和染料中间体项目
	符合

	污染物排放管控
	按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
	本项目将按规定取得排污总量。
	符合

	环境风险防控
	禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。
	本项目不涉及
	符合

	
	沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。
	本项目不涉及
	符合

	资源利用效率要求
	至2025年，大陆自然岸线保有率不低于36.1%。
	本项目不涉及
	符合


表1-3  与连云港市2026年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析表
	类别
	管控要求
	相符性分析
	符合性

	1
	空间布局约束
	（1）重点发展炼化一体化和多元化原料加工产业、化工新材料和精细化工高端产业。
（2）禁止：新建农药及中间体项目，新建医药中间体、染料中间体项目；《产业转移指导目录》《产业结构调整指导目录》以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目；不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，符合国家和地方产业政策。
	符合

	
	
	（3）石化产业区周边与居住区之间设置1公里的环境防护距离，并设置绿化带隔离带，环境防护距离内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。
	本项目所在连云港石化产业基地于2020年12月份被省人民政府认定为化工园区，总体发展规划修编环评于2020年12月获得江苏省生态环境厅审查意见（苏环审〔2020〕52号），基本满足已形成清晰完整产业链或特色产品集聚，边界防护距离、园区污水处理和危废处置满足要求，具备区域规划环评或跟踪评价，实施封闭化管理和建成城市消防站等要求。
	符合

	
	
	（4）陬山湖周边公共绿地限制开发，道路两侧的防护绿地可以架空高压线路、用作工业管廊和工程管线通道以及设置某些小型的辅助设施如变压器、指标牌和灯柱，同时控制严禁建设任何建筑。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	（5）鼓励电加热技术制烯烃等采纳清洁能源的新型工艺，改善能源结构。
	
	

	
	
	（6）打造绿色石化产业基地，提高新建项目准入门槛，审慎引入高耗能大项目，已立项项目严格按照最先进的能效标准建设，强化后续节能技改。电加热技术制烯烃推行绿色生产模式，加大对绿色低碳生产工艺、技术和装备的研发、示范和推广力度，加快园区、企业绿色化改造步伐，提升余能深度综合利用和梯级利用水平，探索创建石化化工企业分布式能源中心。加强产业链上中下游协同合作，加强协同耦合，坚持错位发展，促进资源共享，高质量推进建链、延链、补链、强链。同时强化全过程氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等非碳温室气体排放控制。根据国家《减污降碳协同增效实施方案》，加快推动石化行业减油增化，缩减成品油的产出比例，增加化工产品比例。
	本项目位于连云港石化产业基地内，项目为建设瑞兆科厂区内部配套品控洁净实验室，主要服务瑞兆科电子级化学品产品质量管控。电子级化学品属于石化基地烯类、芳烃产业链下游高端精细配套产品，本项目为其生产运营提供必要质检支撑，属于产业链配套辅助设施，与石化基地重点产品链协同发展方向相符。
	符合

	2
	污染物排放管控
	（1）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准；新建、改建、扩建项目生产技术和工艺、水耗能耗物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国际先进水平。
	本项目不涉及生产工艺，采用国际先进实验装备，相关物耗、能耗、水耗和污染物产生等清洁生产指标能够满足国际先进水平。
	符合

	
	
	（2）污染物排放总量：COD≤1441（吨/年）、氨氮≤105（吨/年）、总氮≤315（吨/年）、总磷≤10.5（吨/年）、二氧化硫≤3196（吨/年）、氮氧化物≤10995（吨/年）、烟粉尘≤2631（吨/年）、VOCs≤10588（吨/年）。
	本项目新增少量污染物排放量在区域内平衡。
	符合 

	
	
	（3）石化行业：工艺加热炉二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3、烟尘≤20mg/m3。厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。非甲烷总烃去除率≥97%。COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L。循环冷却水系统采用无氮无磷阻垢缓蚀剂。
	本项目不涉及工艺加热炉；厂区内执行NMHC无组织排放监控标准。现有废水接管标准满足限值要求。现有循环冷却水系统采用无氮无磷阻垢缓蚀剂。
	符合

	3
	环境风险防控
	（1）严格准入制度，按照既定的产业布局，充分考虑基地产业链的安全性和科学性，有选择地接纳危险化学品企业入园，把符合安全生产标准、基地产业链安全和安全风险容量要求，作为危险化学品企业准入的前置条件。对不符合基地产业链发展的项目不准入园，限制不利于基地产业链发展的项目的发展规模。禁止安全风险大、工艺设施落后、本质安全水平低的企业入园，严格控制涉及光气、剧毒化学品生产企业项目的入园，对于涉及剧毒化学品的项目应加强安全监管和严格按照法规标准的要求采取相应的安全防护措施，控制基地安全风险和危险化学品重大危险源等级，优化基地产业布局，提高整体安全水平。各类石化企业抓住泄漏、火灾、爆炸等导致重大事故发生的关键环节，科学准确地评估危险因素，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，组织建设项目施工和竣工验收。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，项目为品控洁净实验室项目。本项目委托专业有资质设计单位，科学准确地评估危险因素，依据国家法律法规和技术标准进行安全设施设计，组织建设项目施工和竣工验收。
本次评价要求本项目建成后及时修编企业突发环境事件风险评估、应急预案。
	符合

	
	
	（2）大气环境风险防控。禁止区：基地边界1公里以内范围设为禁止区，禁止与基地生产及安全检查无关的人员进入，严禁规划建设环境敏感目标，现有居住区逐步进行搬迁。限制区：基地边界外l公里一5公里以内范围设置限制区。限制区内控制居住人口规模，节能环保科技园工业邻里中心规划人口应控制在0.3万人以内，禁止新建集中居住区、医院等环境敏感区。防范区：基地边界外5公里一10公里以内范围设置防范区。防范区内应控制居住人口规模，结合《连云港市城市总体规划（2015-2030）》，除规划的张圩工业邻里中心及云湖工业邻里中心外，防范区内禁止其它新建大型集中居住区等人口密集的项目，张圩工业邻里中心及云湖工业邻里中心规划居住人口不得超过2万人。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，项目周边1公里范围内无学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。
	符合

	
	
	（3）水环境风险防控。中心河、驳盐河和西港河与石化产业基地范围线交界处，新建3座节制闸，由东向西分别为新1#节制闸（徐圩湖闸）、2#节制闸（驳盐支河闸）和3#节制闸（西港河闸）。已建中心河闸变为基地内部闸，3#节制闸（西港河）与防洪排涝规划中的西港河引水闸结合，同步实施。保留已建的西港河临时节制闸和复堆河临时截污闸。陬山湖节制闸3座，分别为陬山湖l#-3#节制闸，以防止发生事故时，污染物进入湖内。调整后的规划范围北起疏港大道南侧生态绿带、南至驳盐支河及南复堆河北岸、东邻复堆河西岸、西至西安略和德邦厂区西边界，规划面积61.34平方公里；由于纳潮河在北侧范围线外约400m，因此纳潮河不属于基地内部河道，考虑在基地北侧区域采取边界控制措施，猹体地坪坡向南侧，并在北侧范围线处设置挡水墙，防止事故水污染纳潮河。共设置3座公共应急事故池，以满足连云港石化产业基地内企业事故应急所需。1#公共应急事故池位于新复堆河北段，有效容积为7万立方米；2#公共应急事故池位于新复堆河南段，有效容积为6万立方米；3#公共应急事故池位于中心河北段，有效容积为10万立方米。应急事故池均配套两侧挡水闸、排空泵站及转输泵站，当园区内企业发生超出其自身防控能力的事故时启动。基地工程自动化控制系统。基地水位监测站l座。南侧外围口门建筑物封堵。
	本项目所在厂区建立了事故废水环境风险防范，制定了水环境风险防范措施和应急预案，设置事故罐（池）、配备事故应急设施设备及物资等，并纳入了园区环境风险防控体系，在严格落实项目提出的水环境风险防控措施的前提下，本项目的水环境风险可防控。
本次评价要求本项目建成后及时修编企业突发环境事件风险评估、应急预案。
	符合

	4
	资源开发效率
要求
	（1）本轮规划范围总土地面积为61.34平方公里，其中建设用地规模需严格控制在5713.48公顷，不得突破该规模。根据园区资源承载力管控指标要求，单位工业用地工业增加值≥5000万元/公顷。
（2）单位工业增加值新鲜水耗≤12立方米/万元，基地生产污水整体回用率达到70%，生产废水整体回用率达到70%，基地工业用水总量70.4万立方米/日，基地生活用水总量为0.6万立方米/日。
（3）单位工业增加值综合能耗≤2吨标煤/万元。
（4）石化行业炼油装置单位能量因数能耗≤7.0千克标准油/吨·因数，乙烯装置单位产品综合能耗≤720千克标油/吨：石油炼制装置水耗≤0.5立方米/吨；乙烯装置水耗≤8立方米/吨。
（5）火电行业能效≤300克标准煤/千瓦时。
（6）严格入区重点项目的水资源论证，规范取水许可管理。
（7）区内企业禁止配套新建自备燃煤锅炉，推行天然气、电力及可再生能源等清洁能源。
	本项目位于连云港石化产业基地瑞兆科公司现有厂区内，项目为品控洁净实验室改建项目，不新增占地面积，本项目水、电依托园区进行集中供给，均在区域的资源供给容量内。
	符合


综上，本项目建设与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《连云港市2026年度生态环境分区管控动态更新成果公告》管控要求相符。
（1）与江苏省生态红线区域保护规划的相符性
对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在江苏省国家级生态保护红线范围内，距离项目最近的江苏省国家级生态保护红线为徐圩新区集中式饮用水源保护区，位于本项目西南侧，与项目所在厂区最近距离约9.54km，与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。
本项目所在地不在《江苏省生态空间管控区域规划》、《连云港市生态环境管理底图》（连政办发〔2017〕188号）划定的管控区内，距离最近的生态空间管控区域为古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区，位于本项目西南侧，与项目所在厂区最近距离约9.25km。本项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设与《江苏省生态空间管控区域规划》、《连云港市生态环境管理底图》以及《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域管理办法的通知》（苏政办规〔2026〕1号）要求符合。
（2）与环境质量底线相符性
环境空气：根据《连云港市生态环境状况公报》（2025年），2025年连云港市环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级标准限值，故判定本项目所在连云港市区域为环境空气达标区。
海水环境：根据《2025年度连云港市生态环境状况公报》，2025 年，连云港市近岸海域水质状况总体为优。全市入海河流水质总体为优，无劣 V 类水质断面。连岛和苏马湾海水浴场水质状况总体为优良，与 2024 年相比，海水浴场水质等级为“优”的比例有所上升，“差”的比例有所下降。本项目引用国家海洋环境监测中心海水水质监测信息公开系统2025年的监测数据。与连云港石化基地最近的监测点位为埒子河海面JSH07010及其对照监测点JSH07004，相关区域海域春季和夏季水质总体为优良，监测点位处海水满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准；秋季水质监测结果中，活性磷酸盐和无机氮高于二类标准值，其余因子符合第二类水质标准。
地表水环境：根据《2025年度连云港市生态环境状况公报》，2025 年，连云港市地表水国省考断面优Ⅲ比连续3年达到优级水平。22 个地表水国考断面达到或好于Ⅲ类断面比例为95.5%，Ⅳ类水质断面比例为 4.5%，无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。45 个省考断面（包括 22 个国考断面）达到或优于Ⅲ类水质断面的比例为 95.6%，Ⅳ类水质断面的比例为4.4%，未出现劣Ⅴ类水质断面。县级以上集中式饮用水水源水质达到或好于Ⅲ类比率为100%。
声环境：项目所在地昼夜声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
本项目新增少量废气排放，新增的少量废水达标接管污水厂，废气、废水均进行收集、妥善处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。项目严格落实污染物排放总量控制制度。预测结果显示本项目的建设不会对区域环境空气和地表水环境质量造成显著不利影响。
本项目所在园区集中污水处理厂纳污水体水环境质量能够满足相应水环境功能区划水质标准要求，土壤各监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。此外，项目所在地声环境和地下水环境质量状况良好。
总体而言，本项目的建设符合《连云港市环境质量底线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕38号）的要求，不会对项目所在地区域环境造成显著不利影响。
（3）与资源利用上线相符性
对照《连云港市资源利用上线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕37号），项目位于连云港石化产业基地，为国家级开发区，本项目水、电依托园区进行集中供给，均在区域的资源供给容量内。
总体而言，本项目的建设与《连云港市资源利用上线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕37号）要求相符。
（4）与环境准入负面清单相符性
照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中禁止准入的项目。
本项目与《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号）的相符性见表1-4。可见本项目符合《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号）的相关要求。
对照《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2019〕136号）要求，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）中禁止类项目，具体见表1-5。
本项目符合《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书》中环境准入基本要求，并且不属于园区负面清单中的项目，相符性见表1-1。
表1-4  本项目与连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	对禁止类项目市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目，除石化基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。
	本项目已获得国家东中西区域合作示范区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书（示范区经备〔2026〕50号）。本项目属于国家和地方产业政策中允许类项目。
	符合

	2
	严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、"POPs"清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目。禁止建设"三废"产生量（尤其是废盐）大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。
	本项目不属于生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、"POPs"清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目。本项目“三废”均进行了分类收集、分质处理。
	符合

	3
	新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代
	项目严格落实污染物排放总量控制制度。本项目新增排放污染物排放总量将由徐圩新区排污权收储后统一分配。
	符合


表1-5 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）相符性
	管理要求
	本项目对应情况
	相符性

	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目
	本项目为品控洁净实验室项目，不涉及相关禁止项目类别
	相符

	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目
	本项目不占用生态空间管控区域
	相符

	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护的岸线和河段范围内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别
	相符

	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别
	相符

	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别
	相符

	禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目
	本项目不涉及相关禁止建设区域及项目类别
	相符

	禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔
	本项目不在禁止建设的范围内
	相符

	禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库
	本项目位于连云港石化产业基地，不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目
	本项目不属于沿江地区，不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行
	本项目位于连云港石化产业基地，为合规园区。
	相符

	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目
	本项目所在连云港石化产业基地为合规园区
	相符

	禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目
	本项目所在连云港石化产业基地为合规园区，属于化工园区
	相符

	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目
	本项目周边无劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目
	相符

	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动
	本项目不涉及太湖流域
	相符

	禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮脂等项目
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目
	本项目不涉及相关禁止建设项目类别
	相符

	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目
	本项目符合国家及地方产业政策
	相符

	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目
	本项目符合国家及地方产业政策
	相符


3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析
（1）与挥发性有机物等大气污染防治要求的相符性分析
本项目与挥发性有机物等大气污染防治要求见表1-6，经分析，本项目符合相关文件要求。
表1-6 本项目与挥发性有机物等大气污染防治要求分析
	序号
	文件名称
	相关内容
	相符性分析

	1
	关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知（苏环办〔2022〕218号）
	1、设计风量
涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T 16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。
	本项目涉及使用挥发性有机物料在通风橱内进行。按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T 16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。

	
	
	2、设备质量
无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。
排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。
应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJT 3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。
	本项目采用卧式活性炭，活性炭的设计、建设将按照相关要求进行。
本项目排放风机安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。
本项目采样口设置符合HJ/T 386-2007的要求。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。

	
	
	3、气体流速
吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。
	本项目采用蜂窝活性炭，气体流速和装填厚度按照规范设置。

	
	
	4、废气预处理
进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m³和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。
活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。
企业应制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。
	企业制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭的吸附处理效率。

	
	
	5、活性炭质量
颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。
企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积等相关证明材料。
	本项目选用的蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。企业将按要求备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积等相关证明材料。

	
	
	6、活性炭填充量
采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。
	本项目年活性炭使用量大于VOCs产生量的5倍。

	2
	关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）
	全面加强无组织排放控制。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。
	本项目为实验室项目，涉及VOCs的试剂均储存于密闭容器中，并存放于化验室试剂柜中；实验过程均在密闭化验室内的通风柜内进行，工作时间均保持微负压状态，试验过程产生的VOCs经通风柜、万向集气罩收集后统一进入废气处理装置处理后经15m高排气筒有组织达标排放，与该文件要求相符。

	3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目生产涉及VOCs的试剂均储存于密闭容器中，并存放于化验室试剂柜中；化验过程均在通风橱内进行，工作时间均保持微负压状态，生产过程产生的VOCs经集气罩收集后统一进入废气处理装置处理后达标排放，与该文件要求相符。


（2） 与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023）的相符性分析
本项目与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023）相关要求的相符性见表1-7，由表可见，本项目与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023）要求相符。
表1-7  本项目与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023）相符性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否相符

	1
	实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合 GB14554和 DB32/4041的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）。
	本项目按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气符合相关排放标准。
	相符

	2
	收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元，废气净化效率不低于80%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.2 kg/h~2kg/h（含0.2 kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%；收集废气中NMHC初始排放速率在 0.02 kg/h~0.2 kg/h（含0.02kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于50%。
	本项目实验室废气经收集采用3套SDG吸附+活性炭吸附处理，收集废气中NMHC初始排放速率小于0.02 kg/h，本项目废气处理效率为50%。
	相符

	3
	产生和使用易挥发物质的仪器或操作工位，以及其他产生废气的实验室设备，未在排风柜中进行的，应在其上方安装废气收集排风罩，排风罩设置应符合 GB/T 16758 的规定。距排风罩开口面最远处废气无组织排放位置控制风速不应低于 0.3 m/s，控制风速的测量按照 GB/T 16758、WS/T 757 执行。
	实验台按照规范设置集风罩，距排风罩开口面最远处废气无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s
	相符

	4
	含易挥发物质的试剂库应设置废气收集装置，换气次数不应低于6次/h。
	试剂库设置废气收集装置，换气次数不低于6次/h。
	相符

	5
	吸附法处理有机废气可采用活性炭，活性炭纤维等作为吸附介质，并满足以下要求：
a)选用的颗粒活性炭碘值不应低于 800mg/g，四氯化碳吸附率不应低于50%；选用的蜂窝活性炭碘值不应低于650 mg/g，四氯化碳吸附率不应低于35%；其他性能指标应符合GB/T 7701.1 的要求。选用的活性炭纤维比表面积不应低于1100 m2/g,其他性能指标应符合 HG/T 3922的要求。其他吸附剂的选择应符合 HJ2026 的相关规定。
b)吸附法处理有机废气的工艺设计应符合 HJ2026和 HJ/T 386的相关规定，废气在吸附装置中应有足够的停留时间，应大于0.3s。
c)应根据废气排放特征，明确吸附剂更换周期，不宜超过6个月，具有环境影响评价或者排污许可证等法定文件的，可按其核定的更换周期执行，具有原位再生功能的吸附剂可根据再生后吸附性能情况适当延长更换周期。
	本项目废气处理采用SDG吸附+活性炭吸附处理，活性炭满足规范要求。
a）选用的蜂窝活性炭碘值大于650mg/g，其他性能指标符合GB/T 7701.1的要求。
b）吸附法处理有机废气的工艺设计符合HJ2026和HJ/T 386的相关规定，废气在吸附装置中有足够的停留时间，大于0.3s。
c）活性炭更换周期为120天，不超过6个月。
	相符

	6
	实验室单位应加强对易挥发物质的采购、储存和使用管理。建立易挥发物质（常见种类见附录 A） 购置和使用登记制度，记录所购买及使用的易挥发物质种类、采购量、使用量、回收量、废弃量及记录人等信息,易挥发物质采购、使用记录表详见附录 B，相关台账记录保存期限不应少于5年。
	项目建成后按照要求存放物料并建立易挥发物质的管理制度，相关台账记录保存期间不少于5年。
	相符

	7
	实验室单位应采用受影响人员易于获悉的方式及时公示吸附剂更换信息,包括更换日期、更换量、生产厂家、关键品质参数及相关人员等信息。废气净化装置产生的废吸收液和吸附剂再生时产生的废气应进行规范收集处理。废气收集和净化装置应采取措施降低噪声和振动对环境的影响。废气净化装置产生的危险废物，应按 GB 18597 和 HJ2025 等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。实验室单位应将收集和净化装置的管理纳入日常管理中,对管理和技术人员进行培训,掌握必要的运行管理知识和应急情况下的处理措施。实验室单位应建立收集和净化装置的运行,维护和操作规程以及相关台账制度,明确设施的检查周期。
	按照规范要求对收集和净化装置进行运行维护。
	相符


（3）、与《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）、《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省实验室危险废物环境管理指南》的相符性分析。
本项目与《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）、《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省实验室危险废物环境管理指南》相关要求的相符性见表1-8，由表可见，本项目与上述文件要求相符。
表1-8 本项目实验室相关危废管理要求的相符性分析
	管理要求
	本项目
	相符性

	《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）​

	各产废单位应加强实验室危险废物基础信息管理，根据相关法律法规并对照环评审批文件，结合教学科研实际，理清产废环节，摸清危险废物产生种类、数量、危险特性、包装方式、贮存设施以及委托处置等情况，并登录省危险废物动态管理信息系统填报相关信息。
	报告已根据相关法律法规并结合实际对项目产废环节、危险废物产生数量、危险特性、包装方式、贮存设施以及委托处置等情况进行分析。后期运营过程中将登录省危险废物动态管理信息系统填报相关信息。
	符合

	《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	1.各产废单位要按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家有关要求做好源头分类工作，建设规范且满足防渗漏需求的贮存设施。
2.要建立分类收集管理制度，制定相应的台账流程、分类判定方法、包装标签要求以及相应的台账记录体系，健全实验室危险废物收集体系，落实规范化收集工作要求，确保合法合规运输处置。
3.要保留与产废单位间有关危险废物转移记录凭据，如实际属地生态环境部门申报经营记录情况。
	1.企业按要求做好源头分类工作，已建设满足防渗需求的危废库可供依托。
2.企业按要求建立分类收集管理制度，制定相应的台账流程、分类判定方法、包装标签要求以及相应的台账记录体系，健全危险废物收集体系，落实规范化收集工作要求，确保合法合规运输处置。
3.企业保留产废记录凭据，如实向属地生态环境部门申报经营记录情况。
	符合

	《江苏省实验室危险废物环境管理指南》​

	一、包装管理：
(一)用于盛放实验室危险废物的容器和包装物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
(二)废弃危险化学品应满足危险化学品包装要求。
(三)具有反应性的危险废物应经预处理，消除反应性后方可投入容器或包装物内。不相容的危险废物不得投入同一容器或包装物内。
(四)液态废物使用的塑料容器应符合《包装容器 危险品包装用塑料桶》（GB18191-2008）要求，盛装不宜过满，容器顶部与液面之间保留适当空间。
(五)固态废物包装前应不含残留液体，包装物应具有一定强度且可封闭。破碎玻璃器皿、针头等应存放于锐器盒内；无法装入常用容器的固态废物可用防漏胶袋等存放。
(六)废弃试剂瓶（含空瓶）应瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中，确保稳固，防止泄漏、磕碰，并在容器外部标注朝上的方向标识。
	(一)本项目产生的实验室危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行包装。
(二)废弃危险化学品满足危险化学品包装要求。
(三)本项目不相容的危废分别在不同容器内储存。
(四)液体危险废物的包装符合《包装容器 危险品包装用塑料桶》（GB18191-2008）要求。
(五)固态废物包装前不含残留液体，包装物具有一定强度且可封闭。破碎玻璃器皿、针头等存放于锐器盒内；无法装入常用容器的固态废物可用防漏胶袋等存放。
(六)废弃试剂瓶（含空瓶）瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中。
	符合

	二、贮存管理：
(一)一般要求
1.产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
2.实验室危险废物应根据危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免与不相容的物质、材料接触。
3.贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。
4.废弃危险化学品应存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内，或经预处理使之稳定后贮存于危险废物贮存设施。
5.实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》等有关规定进行相关危险特性判定或鉴别，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。
6.贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表（附件2）、管理台账等进行检查，并做好记录。
7.贮存库和实验室外部贮存点应安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月。
8.实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、治安管理、消防、卫生健康等法律法规和标准的相关要求。
	1.企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废贮存库，可供本项目依托。
2.实验室危险废物根据危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存。
3.危废贮存库、容器和包装物按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等要求设置危险废物贮存库标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。
4.废弃危险化学品稳定后存放于符合安全要求危废贮存库。
5.实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，按照《危险化学品安全管理条例》等有关规定进行相关危险特性判定或鉴别，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。
6.危废贮存库管理人员每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表、管理台账等进行检查，并做好记录。
7.企业危废贮存库已安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月。
8.实验室危险废物贮存除满足环境保护相关要求外，还执行国家安全生产、治安管理、消防、卫生健康等法律法规和标准的相关要求。
	符合

	三、转运管理：
(一)实验室产生的危险废物在贮存点收集后，应及时转运至危险废物贮存库进行规范贮存或者转移至危险废物集中处置单位进行处置。
(二)实验室危险废物在内部转运时，应至少2名实验室管理人员参与转运，并符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）有关收集和内部转运作业要求。
(三)实验室内部运输危险废物的车辆应使用符合安全环保要求的运输工具，车内需设置泄漏液体收集装置并配备环境应急物资。
(四)实验室危险废物转运前应提前确定传输路线，运输路线应避开人员聚集地，转运人员需携带必要的个人防护用品和应急物资。
(五)实验室危险废物的运输要使用符合安全环保要求的运输工具，且有封闭的吨袋，液态废物进行二次包装时，应具有液体泄漏包装设备，固液废物与液态废物不得混放包装；危险化学品需单独包装和符合安全要求。二次包装标签应符合HJ 1276—2022中包装识别标签要求。
	(一)实验室产生的危险废物及时转运至危险废物贮存库进行规范贮存或者转移至危险废物集中处置单位进行处置。
(二)实验室危险废物在内部转运时，至少2名实验室管理人员参与转运，并符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）有关收集和内部转运作业要求。
(三)实验室内部运输危险废物的车辆使用符合安全环保要求的运输工具，车内设置泄漏液体收集装置并配备环境应急物资。
(四)实验室危险废物转运前提前确定传输路线，运输路线避开人员聚集地，转运人员携带必要的个人防护用品和应急物资。
(五)实验室危险废物的运输使用符合安全环保要求的运输工具，且有封闭的吨袋，液态废物进行二次包装时，具有液体泄漏包装设备，固液废物与液态废物不混放包装；危险化学品单独包装并符合安全要求。二次包装标签符合HJ 1276—2022中包装识别标签要求。
	符合


（4） 与《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第三批）》《有毒有害大气污染物名录（2018年）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》、《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》、《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物和优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）的相符性分析
经对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第三批）》《有毒有害大气污染物名录（2018年）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》、《江苏省重点管控新污染物补充清单（第一批）》名录，本项目不涉及新污染物。
（5）与《消耗臭氧层物质管理条例》、《中国受控消耗臭氧层物质清单》的相符性分析
对照《中国受控消耗臭氧层物质清单》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部公告2021年第44号）、《消耗臭氧层物质管理条例》（2023年12月29日国务院令第770号修订），本项目质检实验室少量使用的四氯化碳属于受控消耗臭氧层物质。依据条例第十条，实验室为实验分析少量使用消耗臭氧层物质，不需要申请领取使用配额许可证。项目外购商品化四氯化碳试剂建立试剂出入库台账，含四氯化碳废液、废试剂瓶全部密闭收集，委托有资质单位作为危险废物处置，不直接外排。
（6）与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101）的相符性分析
本项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101）相关要求的相符性见表1-9，由表可见，本项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101）要求相符。
表1-9  本项目与苏环办〔2020〕101号文相符性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否相符

	1
	建立危险废物监管联动机制
	企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。
	企业将履行好从危废产生、收集、贮存、运输、利用、处置等各环节安全和环保职责，并制定危废管理计划，同时报生态环境部门备案。
	相符

	2
	建立环境治理设施监管联动机制
	企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
	建立污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
	相符


（7）与《全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）相符性分析
本项目与《全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）相关要求的相符性见表1-10，由表可见，本项目与《全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）要求相符。
表1-10 与《全省生态环境安全与应急管理强基提能三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）相符性
	项目
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	二、重点任务
	（一）开展风险企业“三推动一强化”行动，有效提升本质环境安全水平
1.推动环境安全主体责任落实。建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。落实主要负责人环境安全第一责任人责任，必须对企业环境风险物质和点位全部知晓、风险防控体系全部明晰；落实环保负责人主管责任，必须对企业风险源防控应对措施、应急物资和救援力量情况全部知晓；落实岗位人员直接责任，必须对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。企业“三落实三必须”执行情况纳入常态化环境安全隐患排查内容，执行不到位的，作为重大隐患进行整治。
	瑞兆科公司已建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制，落实主要负责人环境安全第一责任人责任，对企业环境风险物质和点位全部知晓、风险防控体系全部明晰。
	符合

	
	3.推动环境应急基础设施建设。构筑企业“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”，设置环境风险单元初期雨水及事故水截流、导流措施，建设排水管网雨污分流系统和事故应急池等事故水收集设施，厂区雨水排口配备手自一体开关切换装置，上述点位均接入企业自动化监控系统。重大、较大风险企业分别于2024年底、2025年底前完成改造。排放有毒有害大气污染物的企业要建立环境风险预警体系，将在线监测数据接入重大危险源监测监控系统。
	现有项目建有1座1700m3事故应急池，已构筑企业“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”，并设置环境风险单元初期雨水及事故水截流、导流措施；建立环境风险预警体系。
	符合

	
	4.强化常态化隐患排查治理。环境风险企业建立常态化隐患排查制度。较大以上等级风险企业每半年至少开展一次全面综合排查，每月至少开展一次环境风险单元巡视排查，列出隐患清单，限期整改闭环。每半年至少开展一次专项培训，提升主动发现和解决环境隐患问题的意愿和能力。
	瑞兆科公司每半年至少开展一次全面综合排查，每月至少开展一次环境风险单元巡视排查，列出隐患清单，限期整改闭环。每半年至少开展一次专项培训，提升主动发现和解决环境隐患问题的意愿和能力。
	符合


（8）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）的相符性
本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相关要求的相符性见表1-11，由表可见，本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）要求相符。
表1-11  与苏环办〔2019〕36号文相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合情况

	1
	有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
	项目建设选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；所在区域为环境质量达标区；项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目环评基础资料准确，结论合理
	符合

	2
	严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
	本项目严格落实污染物排放总量控制制度。本项目新增排放污染物排放总量将由徐圩新区排污权收储后统一分配
	符合

	3
	（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。
	本项目与连云港石化产业基地规划环评及审查意见相符，详见表1-1
	符合

	4
	严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。
	本项目位于沿海地区，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。
	符合

	5
	禁止新建燃煤自备电厂。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	本项目不新建燃煤自备电厂，不属于禁止建设的生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目
	符合

	6
	一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。
	本项目位于连云港石化产业基地内，园区通过规划环评审查，环境基础设施完善
	符合

	7
	禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。
	本项目所有的危险废物均得到有效的处理处置，不属于无法落实危险废物利用、处置途径的项目。
	符合

	8
	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	本项目位于沿海地区，所在连云港石化产业基地符合国家石化产业布局规划，本项目不属于禁止新建、扩建的落后产能和过剩产能的项目
	符合
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[bookmark: _Toc156751473]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1. 项目由来
江苏瑞兆科电子材料有限公司（以下简称“瑞兆科公司”）于2018年3月6日成立，注册资本金2亿元，由江苏扬农化工集团有限公司和中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）分别出资60%和40%，公司注册地为连云港，经营范围：电子材料、化工产品（危化品除外）的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；化工产品（危化品除外）的销售；危化品的经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
瑞兆科公司生产区和管理区分开设置，生产区内东侧的现有中控品管理楼内布置了实验室等。由于该建筑内驻留的生产人员相对集中，瑞兆科公司计划在现有中控品管理楼东侧的质检及车间管理楼3楼部分改建为品控洁净实验室，将现有中控品管理楼内的实验室功能区迁至改建后的质检及车间管理楼，新增部分配套设施，作为提升公司本质安全水平和整体安全管理水平的重要举措。项目不涉及现有构筑物的拆除，建设内容主要为：
将现有厂区质检及车间管理楼3楼部分改建为品控洁净实验室，包括常规分析室、千级洁净室、百级洁净室和分析人员办公室，新增部分配套设施等，用于电子级产品分析及检测。
本项目已于2026年6月10日取得国家东中西区域合作示范区经济发展局审批的项目备案证，备案证号：示范区经备〔2026〕50号，项目代码：2606-320720-04-02-841358。遵照《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目含有化验室的建设，属于“四十五、研究和试验发展”中“198、专业实验室、研发（试验）基地”中“其他”类，应编制环境影响报告表，为此江苏瑞兆科电子材料有限公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“环评单位”）承担本项目的环境影响评价报告表编制工作。环评单位接到委托后，在现场踏勘调查、资料收集的基础上编制完成了本项目生态环境影响报告表。
本项目的建设和运行应符合安全、消防等相关规定，涉及的安全、消防等相关工作应向相关主管部门另行申报。
2. 项目概况
项目名称：瑞兆科品控洁净实验室项目；
项目性质：改建；
建设单位：江苏瑞兆科电子材料有限公司；
建设地点：连云港市国家东中西区域合作示范区江苏瑞兆科电子材料有限公司质检及车间管理楼三楼；
占地面积：300m2；
投资总额：890万元；
环保投资：100万元，占总投资比例为11.2%；
建设周期：12个月。
3. 建设内容及规模
本项目将现有厂区质检及车间管理楼3楼部分改建为品控洁净实验室，包括千级洁净室、百级洁净室和常规区域，新增部分配套设施等，用于中间过程物料及最终产品质量检测、样品分析。本项目建成后现有中控品管理楼内的质检分析实验室将不再使用。
主体工程具体建设内容见表2-1。本项目百级洁净室、千级洁净室均参照《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）、ISO14644-1规范要求进行建设。
表2-1（1）  本项目主体工程建设内容
	序号
	工程分类
	工程名称
	设计能力
	功能

	1
	主体工程
	品控洁净实验室
	位于质检及车间管理楼3楼，占地面积300m2，用于中间过程物料及最终产品质量检测、样品分析；质检及车间管理楼1楼配套设置约7m2钢瓶间
	设千级洁净室、百级洁净室和常规区域等；配套设置钢瓶间


表2-1（2）  本项目实验室分区
	序号
	分类
	面积
	组成

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
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	表2-1（3）  本项目公辅工程建设及依托情况表
	[bookmark: _Hlk236392738]分类
	建设名称
	现有项目概况
	本次建设和依托情况
	本次建成后全厂
	备注

	[bookmark: _Hlk230966385]主要辅助工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	公辅
工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	环保
工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	建设
内容
	4. 劳动定员及工作制度
职工人数：本项目依托现有管理人员和操作人员，不新增定员；
工作时间：每天工作24小时，全年工作333天。全年操作时数为8000小时。
5. 原辅材料
建设项目原辅材料用量情况见表2-2。
表2-2  建设项目原辅材料用量表
	序号
	分类
	名称
	成分含量
	状态
	规格
	储存位置
	储存量
	年用量（kg）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk240378138]5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	


主要原辅材料理化性质见表2-3。
表2-3  主要原辅材料理化性质表
	名称
	CAS号
	理化性质
	燃爆性质
	毒理性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. 设备清单
本项目实验室主要设备设施从现有化验室搬迁利旧，新增部分设施。本项目实验室主要设施及设施参数见表2-4。
表2-4  建设项目实验室主要设施
	[bookmark: _Hlk151393180]序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	[bookmark: _Hlk240376305]1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	


7. 水平衡
本项目水平衡见图2-1。本项目建成后全厂水平衡见图2-2。

图2-1 本项目水平衡图（t/a）

图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（t/a）
8. 厂区平面布置及周边现状
本项目所在厂区位于连云港石化产业基地，西北侧紧邻江苏瑞恒新材料科技有限公司，南侧隔港前大道为连云港石化罐区，东侧隔石化七道为嘉宏新材料公司。详见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
本项目施工期主要为基础工程、内部装修及设备安装，施工期间主要产生施工废气、废水和噪声等，对周围环境产生一定的影响。施工期工艺流程和产排污环节见图2-2。
[image: ]
图2-2 施工期工艺流程和产排污环节
2、营运期工艺流程及产污环节
本项目为瑞兆科公司品控洁净实验室及配套设施建设，营运期主要是品控洁净实验室有产污情况。本项目实验室检验项目、规模、频率与现有实验室保持一致。
本项目品控洁净实验室主要工作流程如下：

图2-3 品控洁净实验室实验流程和产排污环节
流程简述：
①分析检测：对中间体、产品等需要检测的物质进行仪器分析，分析过程中还需要在样品中添加酸碱试剂、滴定剂或其他分析试剂，该过程会产生分析检测废气G1；产生实验室废液S1，包括废试剂、实验废液等；产生实验室废水W1，包括仪器清洗水等；
②出具结果：该过程无污染物产生。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有项目环评批复及建设情况
江苏瑞兆科电子材料有限公司现有项目环评批复和建设情况见表2-7。
表2-7  现有项目环评批复及建设情况一览表
	序号
	项目名称
	审批部门及批文号
	建设情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
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	5
	
	
	
	

	6
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	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


2.排污许可履行情况
江苏瑞兆科电子材料有限公司现有项目已纳入排污许可登记管理，申领时间为2024年2月5日，证书编号：91320700MA1W5L141R001Q，详见附件6。



	与项目有关的原有环境污染问题
	3.现有项目主体工程及产品方案
瑞兆科公司现有项目主体工程和产品方案见表2-8。
表2-8  现有项目主体工程及产品方案一览表
	序号
	项目名称
	生产装置名称
	产物属性
	名称
	设计能力（t/a）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	


4.现有项目公辅及环保工程
瑞兆科公司现有项目公辅及环保工程建设情况见表2-9。
表2-9  现有项目公辅及环保工程一览表
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	与项目有关的原有环境污染问题
	5.现有实验室情况
现有实验室位于中控品管楼，主要对中间过程物料及最终产品进行质量检测、样品分析。本项目建成后现有实验室将不再使用。
现有实验室配置有千级洁净区的空气净化装置，因废气产生量很小，经空气净化装置后排放量更小，直接排放，排放量忽略不计未进行核算。
现有实验室废水（约1768.9t/a）经厂内污水处理站处理后，通过生产污水排口DW001接管至连云港石化基地工业废水综合治理中心（责任主体为江苏方洋水务有限公司）常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放。
现有实验室固废主要为废试剂瓶（0.03t/a）依托厂区现有危废仓库暂存后，委托有资质单位进行处理。
现有实验室设备见表2-10。
表2-10 现有实验室主要设备
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.主要污染物排放及治理情况
6.1废气
（1）有组织废气
现有项目废气治理措施见表2-13。
现有实验室有千级洁净区的空气净化装置，因废气产生量很小，经空气净化装置后排放量更小，直接排放，排放量忽略不计未核算。
表2-13（1）现有项目废气治理措施（已建已验）
	污染源名称
	治理措施
	排气筒参数

	
	
	高度m
	编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表2-13（2）现有项目废气治理措施（已批在建）
	污染源名称
	治理措施
	排气筒参数

	
	
	高度m
	编号

	
	
	
	

	
	
	
	


现有已建已验项目各排气筒污染物排放监测数据统计见表2-14。根据表2-14监测结果，各排气筒各污染物排放浓度及速率均能满足相应排放标准要求。
表2-14现有已建已验项目排气筒监测数据统计表
	监测点位
	检测因子
	采样日期
	检测项目
	监测结果
	标准限值
	达标判定

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：ND表示未检出；DA001排气筒在2024年基本处于停产阶段，例行监测期间未生产，故未做监测。
（2）无组织废气
企业厂界厂内无组织废气排放浓度监测数据统计见表2-15。根据监测结果，现有已建已验项目厂界厂内各污染物无组织排放均能满足相应标准值要求。
表2-15现有已建已验项目无组织监测数据（单位：mg/m3）
	监测点位
	检测因子
	检测项目
	2024.12.19
	2026.6.27
	标准限值
	达标判定

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：ND表示未检出。
6.2废水
企业现有污水分为生产污水（工艺废水、初期雨水、实验室废水、生活污水等）和生产废水（循环冷却水排污水、纯水制备废水），生产污水经厂内污水处理站处理后，通过生产污水排口DW001接管至连云港石化基地工业废水综合治理中心（责任主体为江苏方洋水务有限公司）常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放。生产废水（循环冷却水排污水、纯水制备废水）通过生产废水排口DW002接管连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）低硬度线（一期）处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）废水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放。
现有项目废水治理措施和排放去向见表2-16。
表2-16（1） 现有已建已验项目废水治理措施和排放去向
	项目名称/废水类别
	废水名称
	治理措施
	设计处理能力
	排放去向

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2-16（2） 现有已批在建项目废水治理措施和排放去向
	项目名称/废水类别
	废水名称
	治理措施
	设计处理能力
	排放去向

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


现有已建已验项目废水经厂区污水处理站处理达接管标准后接管至连云港石化基地工业废水综合治理中心。根据企业监测数据，现有项目废水均能达标排放，监测数据统计见表2-17。
表2-17（1）  2026年废水总排口DW001监测结果  单位：mg/L
	监测因子
	执行标准
	2026.6.27
	达标判定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表2-17（2）  2026年车间排口DW004排口监测结果  单位：mg/L
	监测因子
	执行标准
	2026.6.27
	达标判定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表2-17（3）  2026年生产废水排口DW002监测结果  单位：mg/L
	监测因子
	执行标准
	2026.6.27
	达标判定

	
	
	
	


表2-17（4）  2024年雨水排口DW003监测结果  单位：mg/L
	监测因子
	执行标准
	6月最大值
	6月平均值
	达标判定

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“ND”表示未检出，括号内数字为检出限。
6.3固废
（1）固体废物产生及处置情况
现有已建已验项目生产过程产生的固体废物主要为废滤芯、废树脂、废沸石分子筛、沾有化学品的废包装材料、废机油、废电池、废油漆桶、废保温棉、废灯管、在线监测设备运维废液、废试剂瓶、废RO膜、废活性炭、化学沉淀污泥、废水预处理废树脂、纯水制备系统废物、电动叉车废电池、生活垃圾。其中废RO膜、纯水制备系统废物、电动叉车废电池、生活垃圾是一般固废，废RO膜、纯水制备系统废物、电动叉车废电池委托供应厂家回收利用，生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。其余固废均为危险废物，依托厂区现有危废仓库暂存后，委托中节能（连云港）清洁技术发展有限公司、光大环保（连云港）废弃物处理有限公司进行处理，各类固废均按要求妥善处置。现有固废产生量及处理方法见表2-18。
表2-18现有已建已验项目固体废物产生及处置情况
	序号
	固废名称
	属性
	危险废物类别
	危险废物代码
	环评产生量（t/a）
	处置方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


现有已批在建项目固废为：1）电子级硫酸制备项目生产过程产生的废滤芯为危险废物，产生量为3.93t/5a，委托有资质单位处置；2）多功能聚烯烃衍生物中试项目生产过程产生的除焦残渣、脱轻残液、脱重残液、丙酮洗釜废液、废活性炭、废机油、废导热油、沾有化学品的废包装材料、质检废液等为危险废物，产生量为53.983t/a，委托有资质单位处置。
现有已批在建项目产生的固废依托现有一般固废仓库和危废仓库，现有危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行规范设置，满足已批在建项目固废贮存要求。
（2）固体废物污染防治措施
现有已建项目设有一座50m2危废仓库和一座50m2的一般固废仓库，现有危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，已采取密闭化，采取防雨淋、防扬散、防渗漏措施，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。危废仓库设置泄漏液体收集设施，地面与裙脚采取表面防渗措施，表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，也已进行基础防渗。
危废仓库已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。
	
	

	危废仓库密闭化设置，采取了防雨淋、防扬散、防渗漏措施；危废仓库门口按要求设置标志

	
	

	配备通讯设备、照明设施，设置气体导出口及气体净化装置

	
	

	危废仓库设置应急物资
	危废仓库内已设置基础防渗措施


图2-5 现有危废库照片
6.4噪声
现有项目噪声主要来源于车间泵机、罐区泵机、废气处理系统风机等，建设单位在设备选择上已优先考虑低噪声设备，对所用的高噪声设备采取防振降噪措施，车间内壁铺设吸声材料，厂区加强绿化。
根据企业2026年6月的例行监测报告，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表2-19 厂界噪声监测数据
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.现有项目污染物产生及排放情况
现有项目污染物排放量汇总见表2-20。
表2-20现有项目污染物排放量一览表（t/a）
	污染物名称
	现有项目环评批复排放量
	已建已验项目排放量
	在建项目排放量
	弃建项目排放量
	排污许可证许可排放量

	废气
	有组织
	NH3
	0.211
	0.193
	0
	0.018
	/

	
	
	Cl2
	0.167
	0.097
	0
	0.07
	/

	
	
	HCl
	0.499
	0.0251
	0
	0.4739
	/

	
	
	硫酸雾
	0.929
	0.0009
	0.9281
	0
	/

	
	
	SO2
	1.596
	0
	1.596
	0
	1.596

	
	
	粉尘
	0.145
	0.0289
	0
	0.1161
	0.0289

	
	
	氟化物
	0.007
	0.0013
	0
	0.0057
	/

	
	
	异丙醇
	0.005
	0.0009
	0
	0.0041
	/

	
	
	甲醛
	0.002
	0.0004
	0
	0.0016
	/

	
	
	NOx
	0.0006
	0.0001
	0
	0.0005
	0.0001

	
	
	非甲烷总烃
	0.077
	0.0154
	0
	0.0616
	0.0154

	
	无组织
	NH3
	0.031
	0.0258
	0
	0.0052
	/

	
	
	Cl2
	0.013
	0.0029
	0
	0.0101
	/

	
	
	HCl
	0.04
	0.0001
	0
	0.0399
	/

	
	
	硫酸雾
	0.019
	0.0022
	0
	0.0168
	/

	
	
	SO2
	0.002
	0.0016
	0
	0.0004
	/

	
	
	粉尘
	0.076
	0.0152
	0
	0.0608
	/

	
	
	氟化物
	0.0035
	0.0007
	0
	0.0028
	/

	
	
	异丙醇
	0.0012
	0.0002
	0
	0.001
	/

	
	
	甲醛
	0.0005
	0.0001
	0
	0.0004
	/

	
	
	NOx
	0.0002
	0.00003
	0
	0.00017
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.0203
	0.0041
	0
	0.0162
	/

	
	
	油烟
	0.0055
	0
	0
	0.0055
	/

	生产污水
	水量
	[bookmark: _Hlk235697593]67466.400
	20239.9
	36446.095
	11992.8
	3718.605
	1482
	[bookmark: _Hlk235697599]27301.7
	6765.1
	/

	
	COD
	11.337
	1.009
	7.238
	0.598
	0.899
	0.074
	3.200
	0.337
	8.91

	
	SS
	7.089
	0.198
	4.442
	0.12
	0.430
	0.012
	2.217
	0.066
	/

	
	氨氮
	1.947
	0.104
	1.354
	0.06
	0.131
	0.007
	0.462
	0.037
	1.45

	
	总氮
	2.293
	0.221
	1.675
	0.122
	0.000
	0
	0.618
	0.099
	1.545

	
	总磷
	0.037
	0.014
	0.022
	0.006
	0.003
	0.001
	0.012
	0.007
	0.025

	
	盐分
	70.738
	70.739
	30.683
	35.213
	4.530
	4.53
	35.525
	30.996
	/

	
	总铬
	0
	0.00007
	0
	0.000014
	0
	0
	0
	0.000056
	/

	
	总镍
	0
	0.000405
	0
	0.000081
	0
	0
	0
	0.000324
	/

	
	总银
	0
	0.000055
	0
	0.000011
	0
	0
	0
	0.000044
	/

	
	总铜
	0.002
	0.00152
	0
	0.000304
	0
	0
	0.001
	0.001216
	/

	
	总锌
	0
	0.00011
	0
	0.000022
	0
	0
	0
	0.000088
	/

	
	总锰
	0
	0.00003
	0
	0.000006
	0
	0
	0
	0.000024
	/

	
	总钴
	0
	0.00004
	0
	0.000008
	0
	0
	0
	0.000032
	/

	
	氟化物
	0.064
	0.064009
	0.013
	0.012802
	0
	0
	0.051
	0.051207
	/

	
	甲醛
	0.009
	0.00925
	0.002
	0.00185
	0
	0
	0.007
	0.0074
	/

	生产废水
	水量
	26668.600
	8000.6
	7671.707
	3201.5
	1043.293
	888
	17953.6
	3911.1
	/

	
	COD
	1.918
	0.294
	0.787
	0.131
	0.300
	0.046
	0.831
	0.117
	/

	
	SS
	0.800
	0.085
	0.277
	0.032
	0.132
	0.014
	0.391
	0.039
	/

	
	盐分
	36.270
	36.27
	18.540
	18.54
	0.000
	0
	17.730
	17.73
	/

	固废
	危险废物
	0
	0
	0
	0
	/

	
	一般工业固废
	0
	0
	0
	0
	/

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	/


注：废水左侧为接管量，右侧为外排量。
8.现有项目存在的主要环保问题以及“以新代老”措施
1）现有项目实验室废气经空气净化装置处理后直接排放，且未进行废气量的核算。通过本项目的建设，新建化验室废气经收集处理后通过新建的15m高排气筒有组织排放，现有实验室闲置不再使用。本项目实验室检验项目、规模、频率以及产污情况与现有实验室保持一致。直接在本项目对实验室废气进行重新核算。
2）本次改建质检及车间管理楼实验室后，中控品管理楼内现有实验室闲置不再使用。故本次将削减现有实验室已核算的污染物排放量（废水及固废），并将其作为以新带老量。削减量详见表2-21。现有实验室排放量来源于现有项目环评。
表2-11 现有实验室污染物排放一览表（即本项目“削减量”）
	类别
	污染因子
	本次拟削减量（t/a）

	
	
	现有实验室

	废气（有组织）
	/
	/

	废气（无组织）
	/
	/

	废水（接管量）
	废水量
	1768.9

	
	COD
	0.3538 

	
	SS
	0.1769 

	
	氨氮
	0.0088 

	
	TN
	0.0177 

	
	TDS
	0.1769 

	废水（外排量）
	废水量
	530.67

	
	COD
	0.0212 

	
	SS
	0.0053 

	
	氨氮
	0.0027 

	
	TN
	0.0080 

	
	TDS
	0.1769 

	固废（产生量）
	废试剂瓶
	0.03






[bookmark: _Toc156751474]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1. 大气环境质量现状
根据《连云港市生态环境状况公报》（2025年），2025年，连云港市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物的年平均浓度分别为8、22、50、29微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为154微克/立方米。6项指标浓度与2024年相比均持平或下降，变化幅度分别为0、-4.3%、-2%、-3.3%、-10%、-4.3%。连云港市降尘量为2.4吨（平方千米·30日），与2024年相比上升20.0%。2025年，连云港市环境空气质量优良天数为315天（其中优99天，良216天），优良天数比率为86.3%，与2024年相比上升4.3个百分点。2025年污染天中，首要污染物分别为臭氧、细颗粒物和可吸入颗粒物，占比分别为52%、38%和10%，与2024年相比，臭氧为首要污染物的天数占比下降4.1个百分点，细颗粒物为首要污染物的天数占比上升6.2个百分点，可吸入颗粒物为首要污染物的天数占比下降2.1个百分点。
结合以上分析，2025年连云港市环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级标准限值，故连云港市为环境空气质量达标区。
由此判定本项目所在区域为环境空气达标区。
2. 地表水环境质量状况
根据《2025年度连云港市生态环境状况公报》，2025 年，连云港市地表水国省考断面优Ⅲ比连续3年达到优级水平。22 个地表水国考断面达到或好于Ⅲ类断面比例为95.5%，Ⅳ类水质断面比例为 4.5%，无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。45 个省考断面（包括 22 个国考断面）达到或优于Ⅲ类水质断面的比例为 95.6%，Ⅳ类水质断面的比例为4.4%，未出现劣Ⅴ类水质断面。县级以上集中式饮用水水源水质达到或好于Ⅲ类比率为100%。
3. 海水环境质量状况
根据《2025年度连云港市生态环境状况公报》，2025 年，连云港市近岸海域水质状况总体为优。全市入海河流水质总体为优，无劣 V 类水质断面。连岛和苏马湾海水浴场水质状况总体为优良，与 2024 年相比，海水浴场水质等级为“优”的比例有所上升，“差”的比例有所下降。
4. 声环境质量状况
根据《2025年度连云港市生态环境状况公报》，2025 年，连云港市声环境质量总体较好。市区功能区噪声昼间和夜间达标率分别为 95.2%和85.3%。
本项目在瑞兆科公司现有厂区内，所在厂区厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展声环境现状监测工作。
5、生态环境
本项目位于瑞兆科公司现有厂区内，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展生态环境现状调查。
6、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，不进行监测和评价。
7、地下水、土壤环境
本项目为品控洁净实验室项目，生产工艺较为简单，且项目周边不存在敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上可不开展土壤和地下水环境质量现状调查工作。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、农村地区中人群较集中的区域。
2、声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。
4、生态环境
本项目利用厂区现有用地建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。
表3-1 本项目主要环境保护目标
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	距离厂界最近距离（m）
	规模
	环境质量

	大气环境
	无
	/
	/
	/
	/

	水环境
	复堆河
	NE
	1600
	泄洪、景观
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准

	
	深港河
	NW
	1020
	
	

	
	西港河
	NW
	4300
	
	

	
	中心河
	SW
	3700
	
	

	
	南复堆河
	SE
	1200
	
	

	声环境
	厂界50m范围内无环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	地下水
	厂界外500米范围内地下水潜水含水层
	/
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	生态
	古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区
	SW
	9.25km
	11.7km2
	水源水质保护

	
	古泊善后河（灌云县）清水通道维护区
	SW
	9.64km
	16.28km2
	水源水质保护

	
	徐圩新区集中式饮用水水源保护区
	SW
	9.54km
	3.28 km2
	水源水质保护




	污染物排放控制标准
	[bookmark: _Hlk83372083]1.废气排放标准
本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1有组织排放限值标准、表2厂区内 VOCs 无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2标准限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6标准限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值、表2污染物排放标准值，具体标准值见表3-2。
表3-2 废气污染物排放标准
	污染物
	有组织
	无组织
	标准来源

	
	最高允许排放浓度 mg/m3
	最高允许排放速率 kg/h
	排放高度m
	排放监控浓度限值 mg/m3
	监控点
	

	硫酸雾
	5
	1.1
	15
	0.3
	边界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）

	氮氧化物
	100
	0.47
	
	0.12
	
	

	[bookmark: _GoBack]甲醇
	50
	1.8
	
	1
	
	

	VOCs（以NMHC计）
	60
	3
	
	4
	
	

	
	
	
	
	6
	监控点处1h平均浓度值
	

	
	
	
	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	

	四氯化碳*
	20
	/
	
	/
	边界外浓度最高点
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

	乙二醇*
	50
	/
	
	/
	边界外浓度最高点
	

	氨
	/
	4.9（15m）
	
	1.5
	边界外浓度最高点
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）


*待国家污染物监测方法标准发布后实施
2.废水排放标准
本项目废水经厂内污水处理站处理后，通过生产污水排口DW001接管至连云港石化基地工业废水综合治理中心（责任主体为江苏方洋水务有限公司）常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放，具体标准值如下。
表3-3  本项目废水污染物排放标准限值（mg/L）
	污染物名称
	接管标准
	标准来源

	pH
	6~9
	瑞兆科公司与连云港石化基地工业废水综合治理中心商定的接管协议

	COD
	500
	

	SS
	300
	

	氨氮
	35
	

	总氮
	45
	

	总磷
	5
	


工业废水综合治理中心排放标准：
根据《连云港石化基地工业废水综合治理中心优化提升项目环境影响评价报告》及批复要求，优化提升项目各污废水处理线污废水处理达标后最终经排海管道排入黄海。深海排放尾水执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）水污染物特别排放限值（直接排放）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）水污染物特别排放限值（直接排放）、《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值。
根据《关于连云港徐圩新区达标尾水排海工程水量、污染控制因子、浓度限值及最大允许排放量的确认函》及《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书》，循环冷却水（生产废水）RO浓水的处理出水浓度控制COD≤30mg/L。
具体标准值详见下表。
表3-4 工业废水综合治理中心生产污水污染物排放标准（单位：mg/L）
	污染物
	达标尾水排海工程排海标准
（生产污水处理线）

	pH
	6~9

	SS
	10

	COD
	50（年均浓度40）

	氨氮
	5.0

	总磷（以P计）
	0.5

	总氮
	15

	石油类
	1


3.噪声排放标准
施工期施工场地边界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-5和表3-6。
表3-5  施工期施工场地边界噪声环境噪声排放标准（单位：dB（A））
	噪声限值
	标准来源

	昼间
	夜间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

	70
	55
	


表3-6 营运期噪声排放标准（单位：dB（A））
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	3类
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4.固体废物贮存标准
厂区内一般工业固体废物贮存场所和贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求以及《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关要求。
危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量
控制
指标
	本项目污染物排放总量见表3-7，本项目建成后全厂污染物排放量汇总情况见表3-8。
本项目实验室检验项目、规模、频率以及产污情况与现有实验室保持一致。现有项目未进行废气量的核算，直接在本项目对实验室废气进行重新核算；本次改建后，中控品管理楼内现有实验室闲置不再使用，故本次将削减现有实验室已核算废水、固废污染物排放量，将其作为以新带老量，并在本项目对实验室废水、固废进行重新核算。
表3-7 本项目污染物排放总量表（t/a）
	[bookmark: _Hlk159256292]污染物名称
	产生量
	削减量
	接管量
	排放量

	废水
	废水量
	1768.9
	0
	1768.9
	530.67

	
	COD
	0.3538 
	0
	0.3538 
	0.0212 

	
	SS
	0.1769 
	0
	0.1769 
	0.0053 

	
	氨氮
	0.0088 
	0
	0.0088 
	0.0027 

	
	TN
	0.0177 
	0
	0.0177 
	0.0080 

	
	TDS
	0.1769 
	0
	0.1769 
	0.1769 

	废气（有组织）
	硫酸雾
	0.0037 
	0.0019 
	/
	0.0019 

	
	硝酸雾（以NOx计）
	0.00190 
	0.00095 
	/
	0.00095 

	
	氨
	0.000010 
	0 
	/
	0.00001 

	
	甲醇
	0.0342 
	0.0171 
	/
	0.0171 

	
	乙二醇
	0.0189 
	0.0095 
	/
	0.0095 

	
	四氯化碳
	0.00015 
	0.000076 
	
	0.000076 

	
	VOCs
	0.0551 
	0.0276 
	/
	0.0276 

	废气（无组织）
	硫酸雾
	0.0002 
	0
	/
	0.0002 

	
	硝酸雾（以NOx计）
	0.0001 
	0
	/
	0.0001 

	
	氨
	0.00000053 
	0
	/
	0.00000053 

	
	甲醇
	0.0018 
	0
	
	0.0018 

	
	乙二醇
	0.0010 
	0
	/
	0.0010 

	
	四氯化碳
	0.000008 
	
	
	0.000008 

	
	VOCs
	0.0029 
	0
	/
	0.0029 

	固体废物
	一般工业固体废物
	1
	1
	/
	0

	
	危险废物
	8.33 
	8.33 
	/
	0


注：本项目VOCs包括甲醇、乙二醇、乙酸、四氯化碳。
表3-8 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表（t/a）
	项目分类
	污染物名称
	现有项目环评批复排放量
	本项目排放量
	“以新带老”削减量
	全厂排放量
	排放增减量

	
	
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量

	废气
	有组织
	NH3
	0.1064
	0.000010 
	0
	0.106410 
	0.000010 

	
	
	Cl2
	0.097
	0
	0
	0.097
	0

	
	
	HCl
	0.0251
	0 
	0
	0.0251
	0

	
	
	硫酸雾
	0.3089
	0.0019 
	0
	0.3108 
	0.0019 

	
	
	SO2
	1.277
	0
	0
	1.277 
	0 

	
	
	粉尘
	0.0289
	0
	0
	0.0289 
	0 

	
	
	氟化物
	0.0013
	0
	0
	0.0013 
	0 

	
	
	异丙醇
	0.0009
	0
	0
	0.0009 
	0 

	
	
	甲醛
	0.0004
	0
	0
	0.0004 
	0 

	
	
	NOx
	0.0001 
	0.00095 
	0
	0.00105 
	0.00095 

	
	
	乙酸丁酯
	0.024
	0
	0
	0.024 
	0 

	
	
	丁醇
	0.0003
	0
	0
	0.0003 
	0 

	
	
	马来酸酐
	0.0002
	0
	0
	0.0002 
	0 

	
	
	甲醇
	0
	0.0171 
	0
	0.0171 
	0.0171 

	
	
	丙酮
	0.004
	0 
	0
	0.0040 
	0 

	
	
	乙二醇
	0
	0.0095 
	0
	0.0095 
	0.0095 

	
	
	四氯化碳
	0
	0.000076 
	0
	0.000076 
	0.000076 

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.1092
	0.0276 
	0
	0.1368 
	0.0276 

	
	无组织
	NH3
	0.0078
	0.00000053 
	0
	0.00780053 
	0.00000053 

	
	
	Cl2
	0.0029
	0
	0
	0.0029
	0

	
	
	HCl
	0.0001
	0
	0
	0.0001
	0

	
	
	硫酸雾
	0.0022
	0.0002 
	0
	0.0024 
	0.0002 

	
	
	SO2
	0.0016
	0
	0
	0.0016 
	0 

	
	
	粉尘
	0.0202
	0
	0
	0.0202 
	0 

	
	
	氟化物
	0.0007
	0
	0
	0.0007 
	0 

	
	
	异丙醇
	0.0002
	0
	0
	0.0002 
	0 

	
	
	甲醛
	0.0001
	0
	0
	0.0001 
	0 

	
	
	NOx
	0.00003
	0.0001 
	0
	0.00013 
	0.0001 

	
	
	甲醇
	0
	0.0018 
	0
	0.0018 
	0.0018 

	
	
	乙二醇
	0
	0.0010 
	0
	0.0010 
	0.0010 

	
	
	四氯化碳
	0
	0.000008 
	0
	0.000008 
	0.000008 

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.3021
	0.0029 
	0
	0.3050 
	0.0029 

	
	
	油烟
	0.0055
	0
	0
	0.0055
	0 

	生产污水
	水量
	40297
	12089.1
	1768.9
	530.67
	1768.9
	530.67
	40297.0 
	12089.10 
	0
	0

	
	COD
	8.164
	0.4836
	0.3538 
	0.0212 
	0.3538 
	0.0212 
	8.1640 
	0.4836 
	0
	0

	
	SS
	4.886
	0.121
	0.1769 
	0.0053 
	0.1769 
	0.0053 
	4.8860 
	0.1210 
	0
	0

	
	氨氮
	1.407
	0.0602
	0.0088 
	0.0027 
	0.0088 
	0.0027 
	1.4070 
	0.0602 
	0
	0

	
	总氮
	1.691
	0.1813
	0.0177 
	0.0080 
	0.0177 
	0.0080 
	1.6910 
	0.1813 
	0
	0

	
	总磷
	0.025
	0.006
	0
	0
	0
	0
	0.025 
	0.006 
	0
	0

	
	盐分
	35.214
	35.214
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	35.2140 
	35.2140 
	0
	0

	
	总铬
	0.000014
	0.000014
	0
	0
	0
	0
	0.000014
	0.000014
	0
	0

	
	总镍
	0.000081
	0.000081
	0
	0
	0
	0
	0.000081
	0.000081
	0
	0

	
	总银
	0.000011
	0.000011
	0
	0
	0
	0
	0.000011
	0.000011
	0
	0

	
	总铜
	0.000304
	0.000304
	0
	0
	0
	0
	0.000304
	0.000304
	0
	0

	
	总锌
	0.000022
	0.000022
	0
	0
	0
	0
	0.000022
	0.000022
	0
	0

	
	总锰
	0.000006
	0.000006
	0
	0
	0
	0
	0.000006
	0.000006
	0
	0

	
	总钴
	0.000008
	0.000008
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000008
	0
	0

	
	氟化物
	0.012802
	0.012802
	0
	0
	0
	0
	0.012802
	0.012802
	0
	0

	
	甲醛
	0.00185
	0.00185
	0
	0
	0
	0
	0.00185
	0.00185
	0
	0

	生产废水
	水量
	8875
	2662.5
	0
	0
	0
	0
	8875
	2662.5
	0
	0

	
	COD
	1.043
	0.0804
	0
	0
	0
	0
	1.043
	0.0804
	0
	0

	
	SS
	0.344
	0.0266
	0
	0
	0
	0
	0.344
	0.0266
	0
	0

	
	盐分
	18.668
	18.668
	0
	0
	0
	0
	18.668
	18.668
	0
	0

	废水合计
	水量
	49172
	14751.6
	1768.9
	530.67
	1768.9
	530.67
	49172.0 
	14751.60 
	0
	0

	
	COD
	9.207
	0.564
	0.3538 
	0.0212 
	0.3538 
	0.0212 
	9.2070 
	0.5640 
	0
	0

	
	SS
	5.23
	0.1476
	0.1769 
	0.0053 
	0.1769 
	0.0053 
	5.2300 
	0.1476 
	0
	0

	
	氨氮
	1.407
	0.0602
	0.0088 
	0.0027 
	0.0088 
	0.0027 
	1.4070 
	0.0602 
	0
	0

	
	总氮
	1.691
	0.1813
	0.0177 
	0.0080 
	0.0177 
	0.0080 
	1.6910 
	0.1813 
	0
	0

	
	总磷
	0.025
	0.006
	0
	0
	0
	0
	0.025
	0.006
	0
	0

	
	盐分
	53.882
	53.882
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	53.8820 
	53.8820 
	0
	0

	
	总铬
	0.000014
	0.000014
	0
	0
	0
	0
	0.000014
	0.000014
	0
	0

	
	总镍
	0.000081
	0.000081
	0
	0
	0
	0
	0.000081
	0.000081
	0
	0

	
	总银
	0.000011
	0.000011
	0
	0
	0
	0
	0.000011
	0.000011
	0
	0

	
	总铜
	0.000304
	0.000304
	0
	0
	0
	0
	0.000304
	0.000304
	0
	0

	
	总锌
	0.000022
	0.000022
	0
	0
	0
	0
	0.000022
	0.000022
	0
	0

	
	总锰
	0.000006
	0.000006
	0
	0
	0
	0
	0.000006
	0.000006
	0
	0

	
	总钴
	0.000008
	0.000008
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000008
	0
	0

	
	氟化物
	0.012802
	0.012802
	0
	0
	0
	0
	0.012802
	0.012802
	0
	0

	
	甲醛
	0.00185
	0.00185
	0
	0
	0
	0
	0.00185
	0.00185
	0
	0

	固废
	危险废物
	0
	0
	0
	0
	0

	
	一般工业固废
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0


（1）大气污染物
本项目建成后，全厂有组织废气排放新增硫酸雾0.0019t/a、氮氧化物0.00095t/a、氨0.00001t/a、甲醇0.0171t/a、乙二醇0.0095t/a、四氯化碳0.000076t/a和VOCs0.0276t/a。
全厂无组织废气排放新增硫酸雾0.0002t/a、氮氧化物0.0001t/a、氨0.00000053t/a、甲醇0.0018t/a、乙二醇0.001t/a、四氯化碳0.000008t/a和VOCs0.0029t/a。
（2）水污染物
全厂不新增废水接管量、外排量。
（3）固体废物
本项目固体废物均能得到妥善处置，实现“零排放”。
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	施工期环境保护措施
	本项目建成后，现有实验室不涉及拆除，因此本项目施工期主要内容为设备搬迁、安装，主要污染物为施工噪声、扬尘和施工机械尾气、施工废水和施工生活污水。
1.大气环境影响分析
施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，装饰工程使用涂料和油漆，有少量的有机废气挥发，施工机械和交通运输车辆排放的废气中含NO2、CO和烃类物等，均为无组织排放。因而施工现场应采用科学管理，①建筑材料堆放应做到整齐有序，对易产生扬尘的污染源，应采取覆盖、洒水、封闭等有效的控制措施；②土堆、易产生扬尘料堆必须进行遮盖或喷洒防尘；③车辆不带泥沙出现场，可在工地门口铺一段石子，定期过滤清理，定期洒水清扫，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境的影响；④施工方应严格执行原国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，强化措施，确保建设工程扬尘污染防治专项整治工作取得实效；⑤选用耗油低的施工机械和符合《清洗剂挥发性有机物含量限制》（GB 38508-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB 38507-2020）、《胶黏剂挥发性有机物含量限制》（GB/T33372-2016）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30971-2020）的环保型涂料等措施，降低大气污染物的产生量。因施工期较短，且施工结束上述污染现象即消除，因而施工期的大气影响是短暂的。
2.水环境影响分析
施工期废水主要为施工人员生活污水，施工期生活污水经化粪池后，通过厂区污水排口DW001排至接入连云港石化基地工业废水综合治理中心处理（责任主体为江苏方洋水务有限公司）常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放，不会对区域水环境产生较大影响。
3.声环境影响分析
本项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，在不同施工阶段，应按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制，采取严格降噪措施，具体措施如下：
（1）平整场地时要求昼间作业，减少推土机、装载机等噪声对周围环境的影响；
（2）选用低噪声施工机械设备，定人定机，及时保养，严格按操作规程使用；
（3）在结构和装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；
（4）要求施工单位严格遵守生态环境部门规定，合理安排施工时间。除现浇工程必须外，尽量避免在12:00～14:00和22:00～6:00期间施工；
（5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩供需汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；
（6）必须遵照有关规定，服从环保有关部门的监督。由于本项目工程量小，施工历时较短，通过采取以上有效的噪声控制措施后，施工期噪声对周边环境影响较小。
4.固体废物影响分析
施工期固废主要来自施工时产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；生活垃圾由环卫部门统一处理。综上所述，本项目施工期产生的固废均可得到妥善处理，对环境影响较小。
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	1、废气
（1）废气污染物排放源强
本项目废气主要为化验室分析检测过程产生的分析检测废气G1，分析检测过程均在实验室内进行操作，其中涉及挥发性试验药剂的使用在通风橱内进行。本项目实验室废气均采用通风柜、集气罩收集。
本项目运营期废气主要为实验室废气。项目化验过程中涉及有机物、酸、氨水、氨氦气等挥发性化学物质的操作，为间断性操作，每次操作时间具有不确定性，此类操作均在超净工作台内进行，通过通风柜、集气罩收集后（收集效率95%），采用SDG吸附+活性炭吸附装置处理，最后经15m高排气筒（DA007）排放。
根据原辅材料表可知，化验室废气主要为有机废气和少量酸性废气、氨气。
①有机废气：根据原辅材料表可知，本项目使用的有机溶剂主要包括甲醇：179.9kg/a（无水甲醇和卡尔费修试剂无吡啶型所含甲醇）、乙二醇：99.5kg/a、四氯化碳：0.796kg/a等，各类有机溶剂使用量合计约290.15kg/a，类比同类型项目，挥发系数取20%，则化验过程中废气产生量为甲醇：0.036t/a、乙二醇：0.02kg/a、四氯化碳：0.002t/a，VOCs：0.058t/a。
卡尔费修试剂无吡啶型主要成分为甲醇，已在甲醇废气中核算，二氧化硫、咪唑仅为微量，本次不进行定量核算。
②酸性废气：根据原辅材料表可知，本项目使用的酸性物质主要为硫酸：39.2kg/a和硝酸：20kg/a，类比同类型项目，挥发系数取10%，则化验过程中废气产生量为硫酸雾：0.004t/a、硝酸雾（以NOx计）：0.002t/a。
③氨气：根据原辅材料表可知，本项目使用的氨氦气、氨水会挥发出氨气，氨氦气使用量40L/a（氨气占比约20%，0.0062kg/a），氨水（20%）使用量0.5kg/a（氨含量0.1kg/a），类比同类型项目，挥发系数取10%，则化验过程中废气产生量为氨气：0.000011t/a。
本项目废气源强核算情况见表4-1。
表4-1  本项目废气源强核算
	序号
	废气编号
	污染物因子
	核算依据
	产污系数
	消耗量kg/a
	挥发量t/a

	1
	G1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


无组织废气为未收集的实验室废气，包括甲醇、乙二醇、四氯化碳、VOCs、硫酸雾、硝酸雾、氨等，在实验室内加强机械通风后排放。
本项目化验室配备了通风柜、万向排气罩等，用于实验过程中产生废气的收集，实验室风量设计见表4-2（1），本项目有组织和无组织废气产排情况分别见表4-2（2）及表4-3。
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	表4-2（1）项目实验室风量设计表
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


表4-2（2）项目有组织废气污染物产生及排放情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目VOCs包括甲醇、乙二醇、乙酸、四氯化碳。
表4-3 项目无组织废气污染物产生及排放情况
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目VOCs包括甲醇、乙二醇、乙酸、四氯化碳。
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	（2）废气污染防治措施评述
本项目废气为实验室废气和无组织排放的废气（未被收集的气体）。实验室废气经酸碱吸收+两级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。
上述有组织废气收集方式见表4-4。
表4-4有组织废气收集方式
	序号
	排放源
	收集方式
	收集效率

	1
	实验室废气
	通风橱+集气罩
	95%


SDG吸附工作原理：SDG吸附剂本质上是一种弱碱性的固体颗粒状无机物，其净化酸性气体的基础是酸碱中和反应。当酸性气体分子扩散到吸附剂表面时，会与吸附剂中的碱性活性成分发生化学反应，生成稳定的中性盐，从而被固定在吸附剂结构中。
活性炭吸附工作原理：活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附。
吸附箱体设计选取较低的吸附流速，利于废气中有机成分更为充分地与SDG、活性炭接触，增强吸附效果。合理设计装填量，既可以满足吸附要求，同时也兼顾设备占地面积。同时选用更高效的SDG、活性炭，可保证对废气的有效吸附。实际运行过程中，需定期更换SDG、活性炭。
本项目进入吸附装置的系统设计风量分别为Q1＝15500m3/h，Q2＝7000m3/h，Q3＝7000m3/h，总风量29500m3/h。总管管道风速不大于15m/s，风管总管管径为DN800。
本项目拟采用SDG吸附+活性炭吸附装置，活性炭类型选用蜂窝活性炭，保证参数符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）要求。本项目活性炭吸附装置主要技术参数见表4-5。
根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）要求，参照以下公式计算活性炭更换周期，因本项目活性炭削减的VOCs浓度极低，计算出更换周期见表4-5。
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：
T—更换周期，天；
m—活性炭的用量，kg；
s—动态吸附量，%；（一般取值10%）
c—活性炭削减的VOCs浓度，0.58mg/m3；
Q—风量，29500m3/h；
t—运行时间，24h/d。
表4-5活性炭吸附装置主要设计技术参数
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


可行性分析：类似项目《泰安高新技术产业开发区实验室项目》，实验废气经通风橱收集，采用SDG吸附+二级活性炭吸附处理，非甲烷总烃的最大小时排放浓度和最大小时排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求，二级活性炭吸附系统对非甲烷总烃的去除率为85.66%~91.37%。考虑到本项目实验废气采用“SDG吸附+活性炭吸附”处置，活性炭为单级，因此VOCs去除效率保守取50%。另参照《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023），SDG干式化学吸附工艺适用于实验室酸性无机废气净化，因此本项目选取SDG吸附+活性炭吸附，保守考虑去除率为50%是可行的。
2、废水
（1）废水污染物排放源强
本项目废水主要包括实验废水W1。
实验室中实验仪器（各类玻璃仪器清洗废水、其他实验设施）清洗废水（非初次）、清洁废水等无法进行分类收集，故统一收集作为实验废水W1。
本项目实验室检查项目、规模、频率及废水污染物产排情况与现有实验室保持一致。参照现有实验室运行情况，实验室用纯水量约1973.1t/a，损耗约204.2t/a，则废水量约为1768.9 t/a，废水经实验室管道收集后泵入污水处理区域的污水综合收集池，经过折流池，加酸（碱）,调节pH值，分析合格后进入合格水排放池，监测达到接管标准后接管。
由于本次项目建成后实验室废水的产生情况及处置去向均不变。
表4-6本项目废水产生及接管排放情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目废水经连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）处理后70%回用，30%外排。
（2）废水污染防治措施评述
本项目实验废水W1依托厂区现有废水处理装置处理，依托可行性分析如下：
本项目实验废水W1收集后送入现有厂区污水处理区调节pH值，本项目实验室废水与现有实验室废水相同，水量小且水质简单，现有项目实验废水处理后可达标排放，因此本项目建成后实验废水也可达标排放
本项目建成后实验废水和现有其他废水收集、调节达到接管标准后，接管连云港石化基地工业废水综合治理中心常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心污水再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放。

图4-1全厂废水处理流程图

3、噪声
（1）噪声源强
本项目主要噪声设备为各类实验仪器、风机等。本项目主要噪声产生及治理情况见表4-6。



	运营期环境影响和保护措施
	表4-6  项目主要噪声污染源一览表（室内）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-6  项目主要噪声污染源一览表（室外）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	运营期环境影响和保护措施
	（2）声环境影响分析
本次环评通过预测各噪声设备经选用低噪声型号、基础减振、加减振垫等措施后，对厂界噪声的贡献值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。
根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点产生的声级值，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。企业厂界处噪声贡献值结果见表4-7。
表4-7  厂界处噪声贡献值计算结果
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


预测结果表明，通过相应的降噪措施和距离衰减后，对周边环境噪声影响贡献值较小，不会降低当地的声环境功能级别，且厂界周边没有居民点等敏感目标，不会造成噪声扰民。
4、固废
（1）固废源强。
本项目固体废物包括实验室废液（S1）、废弃PPE（S2）、废试剂瓶（S3）、废活性炭（S4）、废SDG（S5）、废铅酸蓄电池（S6）、未沾染化学品的废包装材料（S7）。
根据企业设计资料及参考企业现有实验室情况核算实验室废液（S1）、废弃PPE（S2）、废试剂瓶（S3）、废铅酸蓄电池（S6）、未沾染化学品的废包装材料（S7）的产生量；本项目采用活性炭吸附装置，单次活性炭装填量为600kg，更换周期为120天，按每年更换3次计，同时考虑吸收的废气量约0.028t/a，则废活性炭（S4）产生量1.828t/a，委托有资质的单位处置。单次SDG装填量为600kg，更换周期为120天，按每年更换3次计，同时考虑吸收的废气量约0.053t/a，则废SDG（S5）产生量1.853t/a，委托有资质的单位处置。
按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）和《国家危险废物名录》（2025年版）的有关要求，对项目固废进行分类。本项目营运期固废属性判定分析结果见表4-8，固废产生与处置情况汇总见表4-9。
表4-8本项目固废产生情况汇总表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-9本项目固体废物产生情况汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


（2）危险废物收集及运输污染防治措施
本项目产生的实验室废液（S1）、废弃PPE（S2）、废试剂瓶（S3）、废活性炭（S4）、废SDG（S5）、废铅酸蓄电池（S6）暂存于现有危废仓库，定期委托有资质单位进行处置。本项目依托的现有危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求，危险废物的贮存对周围环境影响较小。
1）危险废物收集污染防治措施分析
危险废物在收集时，明确废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
2）危险废物运输污染防治措施分析
危险废物运输由危废处置单位进行，危险废物运输中做到：
①危险废物的运输车辆经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机通过培训，持有证明文件。
②承载危险废物的车辆有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。
③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。
④组织危险废物的运输单位，事先作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
3）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
本项目依托的现有危废仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：
①贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不存在露天堆放危险废物。
②贮存设施根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用了抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
④贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离措施根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑤具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；设计有渗滤液收集设施，收集设施容积满足渗滤液的收集要求。
⑥设置有气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度符合GB 16297要求。
⑦按照《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）（GB15562.2-1995）（2023年修改单）合理规范设置危险废物贮存场所标识标牌。
⑧根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，在关键位置设置在线视频监控。
建设单位按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）及其附件2要求，在危险仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。在视频监控系统管理上，建设单位指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。
⑨建立有危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）附录C执行。
4）危废贮存设施主要环境影响
①大气环境影响
厂内液体危险废物采用桶装贮存，且危废仓库设置有废气收集措施和净化设施，所以危废贮存设施对大气环境影响较小。
②地表水环境影响
公司设有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。
③地下水、土壤环境影响
危废渗滤液发生渗漏，其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，固体废物随着渗滤水在地下水中的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变，间接又对在该土壤上生长的植物及土壤中的动物、微生物产生了危害。
本项目依托的危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对危废贮存区进行建设；地面采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s（或参照GB18598执行）。通过采取以上措施，可有效防止危废贮存过程中物料渗漏对土壤和地下水产生显著影响。
5）运输过程中环境影响分析
本项目依托的危废贮存设施位于厂区内部，不涉及厂外运输或贮存。
6）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）
积极响应《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），在后续的管理过程中，公司将负责切实履行危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划并完成备案。危废库产生的废气收集后进入两段交叉式流酸碱吸收处理，加强完善废气处理措施开展安全风险辨识管控，确保废气处理设施的安全、有效、稳定运行。
5、地下水、土壤污染防控措施
防渗处理是防止地下水污染的重要保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。本项目为控制与化验楼及公辅配套项目，化验污水池一旦发生泄漏可及时发现并进行及时处理，因此本项目建设的化验污水池设置为重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-10。
表4-10  本项目污染区划分及防渗等级一览表
	
	
	
	

	
	
	
	


为防止物料泄漏对地下水及土壤造成影响，本项目实验室按照重点防渗区的防渗分区要求进行防渗处理。企业在生产过程中应加强生产管理，做好设备的维护、检修，加强污染物产生环节的安全防护措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。另外本项目应纳入全厂三级防控体系，使事故状态下废水得到妥善处置。采取以上措施后，项目正常生产对厂区地下水及土壤不会造成明显的环境影响。
6、环境风险影响评价
（1）本项目环境风险识别
①本项目为品控洁净实验室项目，不涉及生产过程，主要危险物质为实验室试剂柜、钢瓶间中储存的各类气体、酸碱、有机溶剂。
②危险物质数量与临界量比值（Q）
本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存量及临界量见表4-12中。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-12本项目Q值确定表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，因此，本项目环境风险评价等级确定为简单分析。
因此，本项目环境风险评价按照简单分析进行评价。
（2）环境风险识别
本项目主要风险单元为实验室、钢瓶间、废气废水处理设施、危废仓库等。实验试剂在使用过程中可能发生洒落、遗漏等事故；危险废物在收集、储存和运输过程中可能发生洒落、遗漏等事故；废气处理设备出现故障，造成废气未经处理直接排放。识别结果见下表。
表4-13 本项目环境风险识别表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）环境风险影响分析
根据环境风险类型，实验使用的试剂、暂存危险废物、废气废水处理设施均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，从而引发伴生/次生污染物排放污染环境。
表4-14项目环境风险事故时各环境要素危害后果一览表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（4）环境风险防范措施及应急要求
①实验试剂、危险废物管理措施
在实验试剂使用和危险废物的收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，造成实验试剂、废液的洒落导致环境污染。实验试剂、危险废物应开展以下管理措施。
a、危险废物使用专有容器分类存放，存放于危废仓库，最终由有资质单位定期清运处置；
b、对操作人员进行教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。
c、加强通风设施，避免死角造成有害物质的聚集。
d、实验试剂存放于固定区域如安全柜中。实验室实验过程中会涉及实验废液，应单独收集并暂存于危废仓库，委托有资质单位定期清运、无害化处置
e、危废的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。危险废物按照液态、半固态和固态进行分区域储存。各类危险废物储存于相对独立的小分区，并在各小分区之间采用道路相隔。
f、盛装危险废物的容器选取防倾倒泄漏容器。
g、经常检查贮存容器的质量，发现问题及时解决。
②渗滤（泄漏）液渗漏对地下水及土壤的污染预防及对策
防止渗滤（泄漏）液渗漏污染地下水及土壤是企业污染防治的重要问题。本项目依托的危废仓库采用重点防渗，防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023》要求。经常检查危废库的防渗措施，发现破损，及时修复，并对受污染部位的土壤进行清理处置。
③火灾事故预防措施
由于本项目实验试剂中涉及易燃品，因此在实验过程中，操作不当等会有发生火灾及爆炸的风险。火灾、爆炸事故会直接危及员工生命财产安全。本项目拟对实验室火灾事故采取如下消防措施：实验室设有消火栓、灭火器等消防器材。任何人发现火灾后均应立即向公司领导和调度中心报告，并组织救火。尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离，并根据火势大小、严重程度决定是否拨打119电话报警并启动应急预案。
本项目的防火设计应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订版）的有关规定。建筑物消防必须报请政府主管消防部门审批，按消防要求建成后必须报有关部门进行消防验收，并按要求做好防范，确保消防安全。尽量避免明火作业；必须进行动火作业，必须经处理和检验，确保无火灾危险时，方可按规定动火。使用防爆型电气设备，并做好电器设备的维护保养工作。一旦发生火灾，工作人员应按照如下措施进行。
a、工作人员应及时引导疏散，并在转弯及出口处安排人员指示方向，疏散过程中应注意检查，防止有人未撤出，已逃离的人员不得再返回地下车库；
b、工作人员应指导过往人员尽量低势前进，不要做深呼吸，可能情况下用湿衣服或毛巾捂住口和鼻子，防止烟雾进入呼吸道；
c、万一疏散通道被大火阻断，工作人员应指导过往人员延长生存时间，等消防队员前来救援
④事故水风险防范措施
企业已有明确的“单元-厂区-园区”环境风险防控体系要求，其中“单元”指生产装置区、库区等相对独立区域，均设置有围堰、导流沟等截流措施，并且设置雨、污水分流及雨污水切换阀门并与事故应急池联通。
“厂区”建有1座有效容积为1700m3的事故应急池和1座有效容积为1240m3的初期雨水池。雨污水排口均设置切断阀、在线监测及视频监控，确保事故状态下所有受污染废水均可被拦截并收集至事故池。
“园区”为项目所在的园区，公司事故应急池已通过管道与园区1#公共事故池连通，当事故废水超出厂区收集能力时，可提升输送至园区公共事故池。厂内环境风险防控系统已纳入园区环境风险防控体系，明确风险防控措施，在应急组织体系、应急响应事故分级、应急物资、应急培训、应急演练等方面与园区风险防控体系进行衔接。根据园区的突发环故应急预案，若本项目事故影响超出厂区范围，应上报上级环境保护局，按照分级响应要求及时启动园区突发环境事件应急预案，开展事故响应，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防范环境风险。
⑤危险废物运输环境风险防范措施
危险废物厂外运输委托具有资质的危险货物运输企业进行承运，并通过交通部门行业监测平台形成托运人运单记录。危险危废承运单位遵守国家和本省有关危险货物运输管理的规定，采取有效防止污染环境的措施确保危险废物道路运输安全、稳定。相关的环境风险防范措施纳入危险废物承运单位的环境管理体系中，不在本次评价范围内。
⑥废气防治措施和风险防范措施
当废气治理设施出现故障，废气未经处理直接排放，将对周围大气环境和敏感点造成一定影响，针对其可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施：
a、当废气治理设施故障时，工作人员立即停止实验废气产生环节的运行，从源头切断废气来源，防止未经处理的废气继续产生和排放，同时组织相关人员对设施进行抢修或更换，修复并调试正常后方可恢复实验；
b、对于废气治理设施所有的易损部件等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。
⑦应急预案
建议根据《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件的要求及企业实际情况定期更新修订应急预案。应充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性，在修订过程中注意企业应急预案与上级应急预案相衔接，将区域内可供应急使用的物资统计清楚，并保存相应负责人的联系方式，一旦发生事故，机动调配外界可供使用的应急物资，在最短时间内控制事故，减小环境影响。
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	瑞兆科品控洁净实验室项目

	建设地点
	连云港市国家东中西区域合作示范区江苏瑞兆科电子材料有限公司质检及车间管理楼三楼

	地理坐标
	东经119度38分22.240秒，北纬34度32分31.006秒

	主要危险物质及分布
	甲醇、乙酸、硫酸、硝酸、氨水、四氯化碳、危废等

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目涉及的主要风险物质为试验用液态试剂、溶剂等。液态物料可能会发生泄漏，造成环境污染。如发生泄漏事故，泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。
项目依托的危废仓库已采取防渗措施，对地下水、土壤环境风险影响较小。

	风险防范措施要求
	1、采用专用容器密闭包装，专用车辆运输
2、加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程
3、危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置
4、配置合格的防毒器材、消防器材

	做好相应的风险防范措施的前提下，本项目风险可防控。


7、环境管理
①严格执行“三同时”制度
在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。
②建立环境报告制度
应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。
③健全污染治理设施管理制度
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例
建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。
8、监测计划
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(97)122号文）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。
（1）监测机构
营运期的监测工作可委托有资质的第三方环境监测机构承担。
（2）营运期监测计划
[bookmark: _Hlk235718609]根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。本项目监测计划如下：
表4-16 本项目运营期环境监测计划一览表
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	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA007
	硫酸雾、硝酸雾（以NOx计）、氨、甲醇、乙二醇、四氯化碳
	通风柜、万向集气罩、专用排烟管道、SDG吸附+活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	地表水环境
	生产污水排口
	COD、SS、氨氮、TN、TDS
	经厂内污水处理站处理后，通过生产污水排口DW001接管至连云港石化基地工业废水综合治理中心常规线污水处理区，处理后送至连云港石化基地工业废水综合治理中心再生水处理区（一期）污水再生水处理线处理后70%回用，剩余30%浓水进入连云港石化基地工业废水综合治理中心RO浓水处理区（一期）污水RO浓水处理线处理满足要求后，通过徐圩新区达标尾水排海工程深海排放
	瑞兆科公司与连云港石化基地工业废水综合治理中心商定的接管协议

	声环境
	实验仪器、风机
	/
	建筑隔声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的固体废物主要为实验室废液（S1）、废弃PPE（S2）、废试剂瓶（S3）、废活性炭（S4）、废SDG（S5）、废铅酸蓄电池（S6）、未沾染化学品的废包装材料（S7），均能得到合理处置，不外排

	土壤及地下水
污染防治措施
	为防止物料泄漏对地下水及土壤造成影响，本项目实验室按照重点防渗区的防渗分区要求进行防渗处理。企业在生产过程中应加强生产管理，做好设备的维护、检修，加强污染物产生环节的安全防护措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。另外本项目应纳入全厂三级防控体系，使事故状态下废水得到妥善处置。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	A、环境风险防范措施
加强人员安全教育，加强原材料存放监管，使用防爆型电器设备。
B、环境风险应急措施
①一旦发现风险物质泄漏，现场人员应佩戴口罩，做好个人防护，迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止继续泄漏，然后将其转移至空桶内。
②应具备灭火器等用品，并定期检查灭火器状态及其有效期等。
③配备常用医疗急救用品等。
④定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
⑤严格执行企业现有“单元-厂区-园区”环境风险防控体系要求。
C、应急要求
通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。
根据《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等规定和要求，定期更新修订突发环境事件应急预案向企业所在地生态环境主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。

	其他环境
管理要求
	①严格执行“三同时”制度；②建立环境报告制度；③健全污染治理设施管理制度；④建立环境目标管理责任制和奖惩条例


[bookmark: _Toc156751477]
六、结论
	一、结论
本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策及规范要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可防可控。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。
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建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）
	项目分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	
	
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量
	接管量
	排入环境量

	废气
	有组织
	NH3
	0.1064
	0.1064
	0
	0.000010 
	0
	0.106410 
	0.000010 

	
	
	Cl2
	0.097
	0.097
	0
	0
	0
	0.097
	0

	
	
	HCl
	0.0251
	0.0251
	0
	0
	0
	0.0251
	0

	
	
	硫酸雾
	0.3089
	0.3089
	0
	0.0019 
	0
	0.3108 
	0.0019 

	
	
	SO2
	1.277
	1.277
	0
	0
	0
	1.277 
	0

	
	
	粉尘
	0.0289
	0.0289
	0
	0
	0
	0.0289 
	0

	
	
	氟化物
	0.0013
	0.0013
	0
	0
	0
	0.0013 
	0

	
	
	异丙醇
	0.0009
	0.0009
	0
	0
	0
	0.0009 
	0

	
	
	甲醛
	0.0004
	0.0004
	0
	0
	0
	0.0004 
	0

	
	
	NOx
	0.0001 
	0.0001 
	0
	0.00095 
	0
	0.00105 
	0.00095 

	
	
	乙酸丁酯
	0.024
	0.024
	0
	0
	0
	0.024 
	0

	
	
	丁醇
	0.0003
	0.0003
	0
	0
	0
	0.0003 
	0

	
	
	马来酸酐
	0.0002
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002 
	0

	
	
	甲醇
	0
	0
	0
	0.0171 
	0
	0.0171 
	0.0171 

	
	
	丙酮
	0.004
	0.004
	0
	0 
	0
	0.0040 
	0 

	
	
	乙二醇
	0
	0
	0
	0.0095 
	0
	0.0095 
	0.0095 

	
	
	四氯化碳
	0
	0
	0
	0.000076 
	0
	0.000076 
	0.000076 

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.1092
	0.1092
	0
	0.0276 
	0
	0.1368 
	0.0276 

	
	无组织
	NH3
	0.0078
	0.0078
	0
	0.00000053 
	0
	0.00780053 
	0.00000053 

	
	
	Cl2
	0.0029
	0.0029
	0
	0 
	0
	0.0029
	0

	
	
	HCl
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0.0001
	0

	
	
	硫酸雾
	0.0022
	0.0022
	0
	0.0002 
	0
	0.0024 
	0.0002 

	
	
	SO2
	0.0016
	0.0016
	0
	0
	0
	0.0016 
	0

	
	
	粉尘
	0.0202
	0.0202
	0
	0
	0
	0.0202 
	0

	
	
	氟化物
	0.0007
	0.0007
	0
	0
	0
	0.0007 
	0

	
	
	异丙醇
	0.0002
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002 
	0

	
	
	甲醛
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0.0001 
	0

	
	
	NOx
	0.00003
	0.00003
	0
	0.0001 
	0
	0.00013 
	0.0001 

	
	
	甲醇
	0
	0
	0
	0.0018 
	0
	0.0018 
	0.0018 

	
	
	乙二醇
	0
	0
	0
	0.0010 
	0
	0.0010 
	0.0010 

	
	
	四氯化碳
	0
	0
	0
	0.000008 
	0
	0.000008 
	0.000008 

	
	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.3021
	0.3021
	0
	0.0029 
	0
	0.3050 
	0.0029 

	
	
	油烟
	0.0055
	0.0055
	0
	0
	0
	0.0055
	0

	生产污水
	水量
	40297
	12089.1
	40297
	12089.1
	0
	0
	1768.9
	530.67
	1768.9
	530.67
	40297
	12089.1
	0
	0

	
	COD
	8.164
	0.4836
	8.164
	0.4836
	0
	0
	0.3538 
	0.0212 
	0.3538 
	0.0212 
	8.164
	0.4836
	0
	0

	
	SS
	4.886
	0.121
	4.886
	0.121
	0
	0
	0.1769 
	0.0053 
	0.1769 
	0.0053 
	4.886
	0.121
	0
	0

	
	氨氮
	1.407
	0.0602
	1.407
	0.0602
	0
	0
	0.0088 
	0.0027 
	0.0088 
	0.0027 
	1.407
	0.0602
	0
	0

	
	总氮
	1.691
	0.1813
	1.691
	0.1813
	0
	0
	0.0177 
	0.0080 
	0.0177 
	0.0080 
	1.691
	0.1813
	0
	0

	
	总磷
	0.025
	0.006
	0.025
	0.006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.025
	0.006
	0
	0

	
	盐分
	35.214
	35.214
	35.214
	35.214
	0
	0
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	35.214
	35.214
	0
	0

	
	总铬
	0.000014
	0.000014
	0.000014
	0.000014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000014
	0.000014
	0
	0

	
	总镍
	0.000081
	0.000081
	0.000081
	0.000081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000081
	0.000081
	0
	0

	
	总银
	0.000011
	0.000011
	0.000011
	0.000011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000011
	0.000011
	0
	0

	
	总铜
	0.000304
	0.000304
	0.000304
	0.000304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000304
	0.000304
	0
	0

	
	总锌
	0.000022
	0.000022
	0.000022
	0.000022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000022
	0.000022
	0
	0

	
	总锰
	0.000006
	0.000006
	0.000006
	0.000006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000006
	0.000006
	0
	0

	
	总钴
	0.000008
	0.000008
	0.000008
	0.000008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000008
	0
	0

	
	氟化物
	0.012802
	0.012802
	0.012802
	0.012802
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.012802
	0.012802
	0
	0

	
	甲醛
	0.00185
	0.00185
	0.00185
	0.00185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00185
	0.00185
	0
	0

	生产废水
	水量
	8875
	2662.5
	8875
	2662.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8875
	2662.5
	0
	0

	
	COD
	1.043
	0.0804
	1.043
	0.0804
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.043
	0.0804
	0
	0

	
	SS
	0.344
	0.0266
	0.344
	0.0266
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.344
	0.0266
	0
	0

	
	盐分
	18.668
	18.668
	18.668
	18.668
	
	
	0
	0
	0
	0
	18.668
	18.668
	0
	0

	废水合计
	水量
	49172
	14751.6
	49172
	14751.6
	0
	0
	1768.9
	530.67
	1768.9
	530.67
	49172
	14751.6
	0
	0

	
	COD
	9.207
	0.564
	9.207
	0.564
	0
	0
	0.3538 
	0.0212 
	0.3538 
	0.0212 
	9.207
	0.564
	0
	0

	
	SS
	5.23
	0.1476
	5.23
	0.1476
	0
	0
	0.1769 
	0.0053 
	0.1769 
	0.0053 
	5.23
	0.1476
	0
	0

	
	氨氮
	1.407
	0.0602
	1.407
	0.0602
	0
	0
	0.0088 
	0.0027 
	0.0088 
	0.0027 
	1.407
	0.0602
	0
	0

	
	总氮
	1.691
	0.1813
	1.691
	0.1813
	0
	0
	0.0177 
	0.0080 
	0.0177 
	0.0080 
	1.691
	0.1813
	0
	0

	
	总磷
	0.025
	0.006
	0.025
	0.006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.025
	0.006
	0
	0

	
	盐分
	53.882
	53.882
	53.882
	53.882
	0
	0
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	0.1769 
	53.882
	53.882
	0
	0

	
	总铬
	0.000014
	0.000014
	0.000014
	0.000014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000014
	0.000014
	0
	0

	
	总镍
	0.000081
	0.000081
	0.000081
	0.000081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000081
	0.000081
	0
	0

	
	总银
	0.000011
	0.000011
	0.000011
	0.000011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000011
	0.000011
	0
	0

	
	总铜
	0.000304
	0.000304
	0.000304
	0.000304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000304
	0.000304
	0
	0

	
	总锌
	0.000022
	0.000022
	0.000022
	0.000022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000022
	0.000022
	0
	0

	
	总锰
	0.000006
	0.000006
	0.000006
	0.000006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000006
	0.000006
	0
	0

	
	总钴
	0.000008
	0.000008
	0.000008
	0.000008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.000008
	0.000008
	0
	0

	
	氟化物
	0.012802
	0.012802
	0.012802
	0.012802
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.012802
	0.012802
	0
	0

	
	甲醛
	0.00185
	0.00185
	0.00185
	0.00185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00185
	0.00185
	0
	0

	固废
	危险废物
	79.97
	79.97
	0
	8.33
	0.03
	88.26
	0

	
	一般工业固废
	1.045
	1.045
	0
	1
	0
	2.05
	0

	
	生活垃圾
	3.3
	3.3
	0
	0
	0
	3.3
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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